사용자 설명서

검색

홈팩스수신한 팩스를 자동으로 분배하기(TSI 수신 분배)

# 수신한 팩스를 자동으로 분배하기(TSI 수신 분배)

- TSI 수신 분배에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

## TSI 수신 분배에 대해

TSI(Transmitting Subscriber Identification) 수신 분배는, 전송하는 곳의 팩스 번호(TSI)를 기반으로, 수신한 팩스를 설정한 박스에 자동으로 분배하거나, 컴퓨터의 공유 폴더나 메일 주소로 자동 전송하는 기능입니다. 인쇄한 팩스를 수신자 별로 구분하는 번거로움이 없고, 분실할 우려도 없습니다. TSI 수신 분배 기능은, 미리 분배할 박스나 전송처의 설정이 필요합니다. 256건까지의 팩스 번호(TSI)에 대한 분배처를 등록할 수 있습니다.

#####

- 분배처가 팩스 이외인 경우, 팩스는 팩스/스캔 모드에서 초기값으로 지정되어 있는 파일 형식으로 변환됩니다.

- 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착한 경우, 수신한 팩스는 분배처별로 지정한 파일 형식으로 변환해서 전송할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일 형식은 PDF, XPS, TIFF입니다.

- 수신한 팩스를 정상적으로 분배할 수 없을 때, 초기 설정에서는 전송하지 않고 인쇄합니다.

- TSI 수신 분배 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  강제 메모리 수신, 전송 팩스, PC-FAX 수신

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

TSI 수신 분배 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 분배하고 싶은 전송하는 곳의 팩스 번호(TSI), 분배처, 파일 형식을 등록합니다. 분배처에는 다음 수신처를 지정할 수 있습니다.

- 팩스 수신처

- E-mail 수신처

- SMB 수신처

- FTP 수신처

- WebDAV 수신처

- 박스 수신처

- 인터넷 팩스 수신처

- IP 주소 팩스 수신처

- 그룹 수신처

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착한 경우, 모든 분배처에 대해, 파일 형식을 일괄적으로 설정할 수도 있습니다. 설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.