사용자 설명서

검색

홈스캔자신의 수신처로 전송하기(Scan to Me)

# 자신의 수신처로 전송하기(Scan to Me)

- Scan to Me에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## Scan to Me에 대해

[등록된 전송지] 화면에 표시되어 있는 [Me]키를 선택하면, 자신의 메일 수신처로 E-mail을 전송할 수 있습니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 이 기기에 로그인하면, [등록된 전송지] 화면에 [Me] 키가 표시됩니다. [Me]키에는, 로그인 한 사용자용의 메일 주소가 등록되어 있습니다. 자신의 메일 주소를 단축 수신처로 등록할 필요가 없어서, 편리합니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

사용자 등록 정보에 메일 주소를 등록합니다.

등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증 서버로 Active Directory를 사용할 경우는, Active Directory에, 사용자의 메일 주소를 등록할 필요가 있습니다.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. 사용자 정보를 입력하고, 로그인합니다.

   - 로그인 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. [팩스/스캔]을 탭합니다.

4. [Me]를 선택합니다.

5. 필요에 따라서, 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

6. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.