사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명기본 설정
검색

# 기본 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]

이 기기의 인쇄 설정의 초기값을 설정합니다.

프린터 드라이버에서 지정이 없을 경우는, 이 설정에 따라서 동작합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[PDL 설정] | 페이지 기술 언어(Page Description Language)를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[원고 화질] | 원고에 맞춰 원고 화질의 모드를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[에지 강조] | 표문자, 그래픽 등, 화상의 테두리 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 부수] | 인쇄 부수를 입력합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[원고 방향] | 인쇄할 화상의 방향을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[토너 절약] | 토너 소비량을 절약합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[접지 종류 설정] | 접지 가공의 적용 여부를 선택합니다. 접지 가공할 경우는, 접지 방법을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[반 접지/3단 접지 사양 설정] | 접지 가공할 때의 단위를 [부 단위], [1매 마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[제본 방향 보정] | 양면 인쇄할 때의, 제본 위치의 보정 방법을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[스풀 설정] | 인쇄 작업의 실행 중에 다음의 인쇄 작업을 수신했을 경우, 하드 디스크에 다음의 작업을 저장할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[용지 크기 변환] | [사용자 설정]-[프린터 설정]-[용지 설정]-[용지 크기]에서 지정한 용지가 급지 트레이에 놓여있지 않은 경우에, 가까운 크기의 용지에 인쇄할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배너 용지 설정] | 인쇄 데이터의 전송자나 제목 등을 기재한 배너 페이지(표지)를 인쇄할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[선폭 보정] | 문자나 선의 폭의 보정 방법을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[그레이 배경 선폭 보정] | 문자의 선의 배경이 그레이일 때에, 선 폭이 두껍게 보이는 것을 억제할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[최소 인쇄] | PDF, PPML, OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 페이지 전체를 조금 축소하여 인쇄할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[OOXML 인쇄 모드] | OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 우선 순위를 화질과 속도 중에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.