사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명신규 등록
검색

# 신규 등록

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [외부 서버 설정]
        - [신규 등록]

외부 서버 인증을 도입한 경우에, 인증 서버를 등록합니다. 복수의 인증 서버를 등록하는 경우는, 보통 사용하는 인증 서버를 초기값으로 등록합니다.

서버를 등록하고 싶은 번호를 선택하고, [신규 등록]을 탭합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[서버 명칭] | 사용하시는 인증 서버의 이름을 입력합니다(32문자 이내). 등록하는 인증 서버에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[서버 종류] | 인증 서버의 종류를 선택하여, 필요한 정보를 설정합니다. 설정하는 항목은 선택한 서버 타입에 따라 다릅니다.
| [액티브 디렉터리] | 인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우에 서버의 정보를 등록합니다. [기본 도메인 이름]:사용하는 Active Directory의 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). [타임 아웃 시간]:필요에 따라서, Active Directory와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.
[NTLM v1] | 인증 서버로 NTLM v1을 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [기본 도메인 이름]:사용하는 인증 서버의 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). 기본 도메인명은 대문자로 입력하십시오.
[NTLM v2] | 인증 서버로 NTLM v2를 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [기본 도메인 이름]:사용하는 인증 서버의 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). 기본 도메인명은 대문자로 입력하십시오.
[NDS over IPX] | 인증 서버로 NDS over IPX를 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [가본 NDS 트리 이름]:기본 NDS 트리의 이름을 입력합니다(63문자 이내). [가본 NDS 콘텍스트 이름]:기본 NDS 콘텍스트의 이름을 입력합니다(191문자 이내). [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[NetWare 설정]-[IPX 설정]에서 [사용 ON]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.
[NDS over TCP/IP] | 인증 서버로 NDS over TCP/IP를 사용하는 경우에, 서버의 정보를 등록합니다. [가본 NDS 트리 이름]:기본 NDS 트리의 이름을 입력합니다(63문자 이내). [가본 NDS 콘텍스트 이름]:기본 NDS 콘텍스트의 이름을 입력합니다(191문자 이내).
[LDAP] | 인증 서버로 LDAP를 사용하는 경우에 서버의 정보를 등록합니다. [서버 주소]:사용하는 LDAP 서버의 주소를 입력합니다. [검색 베이스]:사용자를 검색할 때의, 검색 기점을 지정합니다(255문자 이내). [SSL 사용 설정]:SSL로 통신할지 선택합니다. 초기값은 [끄기]입니다. [포트 번호]:필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [389]입니다. [타임 아웃 시간]:필요에 따라서, LDAP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다. [인증 형식]:LDAP 서버로 로그인 할 때의, 인증 방식을 선택합니다. 사용하는 LDAP 서버에서 채용한 인증 방식에 맞춰 선택합니다. 초기값은 [Simple]입니다. [검색 속성]:사용자 계정의 검색에서 사용하는, 검색 속성을 입력합니다(64문자 이내). 초기값은 [uid]입니다. [검색 속성을 통한 인증]:[인증 형식]에서 [Simple]을 선택한 경우에, LDAP 서버에서 인증에 필요한 DN(Distinguished Name)을, 이 기기가 자동으로 생성할지 선택합니다. 또, 사용자의 ID를 검색하기 위해 LDAP 서버에 로그인할 때에 사용하는 인증 정보를 입력합니다. 초기값은 [무효]입니다.

#####

- 등록한 인증 서버의 정보를 변경할 때는, 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 인증 서버를 삭제할 때는, 등록 번호를 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

- 복수의 인증 서버를 등록하는 경우는, 보통 사용하는 인증 서버를 선택하고 나서 [초기치 설정]을 탭해서, 초기값으로 등록합니다.