사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 팩스 드라이버의 초기 설정을 하기

# 팩스 드라이버의 초기 설정을 하기

- 이 기기의 옵션 환경을 설정하기
- 인쇄 설정의 초기값을 변경하기

## 이 기기의 옵션 환경을 설정하기

처음 사용할 때는, 이 기기의 옵션 장착 상태나 인증 설정의 여부 등을 팩스 드라이버에 설정합니다.

1. 팩스 드라이버의 [속성] 화면을 표시합니다.

   - [속성] 화면의 표시 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. [장치 정보] 탭에서, 이 기기의 옵션 장착 상태나 인증 설정의 유무 등을 확인합니다.

   - Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2의 경우, 초기 설정에서는, [취득 설정...]의 [자동]이 유효로 되어 있으므로, 자동적으로 이 기기의 정보가 취득되어, [장치 옵션]에 반영됩니다.
     [취득 설정...]의 [자동]을 무효로 하고 있는 경우는, [장치 정보 취득]을 클릭하면, 이 기기의 정보를 취득해서 [장치 옵션]에 반영됩니다.

   - Windows Server 2003의 경우는, [장치 옵션]에서 수동으로 설정합니다. 변경할 항목을 일람에서 선택하고, [설정값 변경]에서 설정값을 선택합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

## 인쇄 설정의 초기값을 변경하기

필요에 따라서, 팩스 드라이버 인쇄 설정의 초기값을 변경할 수 있습니다.

예를 들면, 초기값을 N-up으로 전송하도록 설정해 두면, 전송처의 용지 사용량을 줄일 수 있습니다. 사용 환경에 맞춰서 초기값을 변경해 두는 것을 권장합니다.

1. 팩스 드라이버의 [인쇄 기본 설정] 화면을 표시합니다.

   - [인쇄 기본 설정] 화면의 표시 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. 인쇄 설정을 변경하고, [확인]을 클릭합니다.

   변경한 설정이, 모든 컴퓨터 응용 프로그램에서 PC-FAX 전송할 때에 적용됩니다.

#####

- 팩스 드라이버에는, 설정한 내용을 즐겨찾기로 저장하는 기능이 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.