사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 ThinPrint 시스템과 연계하기

# ThinPrint 시스템과 연계하기

이 기기에서 ThinPrint 기능을 사용할 수 있도록 설정합니다.

ThinPrint는, ThinPrint Engine(.print Engine)에서 ThinPrint Client(.print Client)로 인쇄 작업을 전송할 때, 데이터의 압축이나 대역 제어를 수행함으로써, 신속한 인쇄를 실현하는 기능입니다. 이 기기는, ThinPrint Client(.print Client)로써 동작합니다.

#####

- ThinPrint 기능을 사용하려면, 옵션의 i-Option LK-111이 필요합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[ThinPrint 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[.print client 설정] | 이 기기에서 ThinPrint의 프로토콜을 사용할지 선택합니다. 이 기기를 ThinPrint Client(.print Client)로써 동작시키는 경우는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
| [포트 번호] | 연결하는 ThinPrint Engine(.print Engine)의 포트 번호를 입력합니다. 초기값은 [4000]입니다.
[압축 이전 데이터 크기] | ThinPrint Engine(.print Engine) 쪽에서 데이터를 압축할 때, 패킷 크기의 상한을, 128~128000의 범위로 지정합니다(단위:바이트). ThinPrint Engine(.print Engine)은, 이 크기별로 데이터를 압축하고 나서, 이 기기에 인쇄 작업을 전송합니다. 초기값은 [8192]입니다.
[타임 아웃 설정] | ThinPrint Engine(.print Engine)에서의 연결 타임아웃의 값을, 5~300 범위로 입력합니다(단위:초). 초기값은 [90]입니다.
[프린터 클래스 명] | ThinPrint Engine(.print Engine)에서 사용하는, 이 기기의 프린터 클래스명을 입력합니다(7문자 이내).
[프린터 이름] | ThinPrint Engine (.print Engine)에서 사용하는, 이 기기의 프린터명을 입력합니다(32문자 이내).
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서를 검증하는 경우에는, 증명서의 검증을 수행하는 항목을 선택합니다. 각각의 항목에서 [확인]을 선택하면, 그 항목에 대해서, 증명서의 확인을 수행합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버 주소와 일치하고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 있는지 아닌지를 확인합니다. 체인 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서의 실효 여부를 확인합니다. 증명서의 실효 확인은, OCSP(Online Certificate Status Protocol) 서비스, CRL(Certificate Revocation List)의 순서로 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[Connection Service 설정] | Connection Service의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
| [서버 주소] | Connection Service를 제공하는 서버의 주소를 입력합니다. 다음의 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1 "
[포트 번호] | Connection Service에서 사용하고 있는 포트의 번호를 입력합니다. 초기값은 [4001]입니다.
[AYT 주기] | Connection Service의 동작을 확인하기 위해서, 다시 연결을 수행할 주기를 입력합니다(단위:초). 초기값은 [60]입니다.
[클라이언트 ID] | Connection Service에서 사용하는, 이 기기의 클라이언트 ID를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다.
[인증 키] | Connection Service와 연결할 때 사용하는, 인증키를 입력합니다. 초기값은 [0]입니다.
[서버 연결 상태 확인] | Connection Service와의 연결 상태를 표시합니다. [새로고침]을 클릭하면, 최신 상태로 업데이트합니다.