사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스컬러나 원고 크기 등의 기본적인 옵션 설정

# 컬러나 원고 크기 등의 기본적인 옵션 설정

- 원고의 양면을 읽어 들이기(단면/양면)
- 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하기(해상도)
- 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하기(컬러)
- 읽어 들일 원고의 크기를 설정하기(스캔 크기)
- 파일명을 변경하기(문서명/건명/기타)
- 정상 수신 메일의 제목과 본문을 변경하기(문서명/건명/기타)

## 원고의 양면을 읽어 들이기([단면/양면])

ADF를 사용하면, 원고의 앞과 뒤를 자동으로 읽어 들일 수 있습니다. 또, 원고의 첫 페이지만 단면을 읽어 들이고, 남은 페이지를 양면으로 읽어 들일 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하기([해상도])

원고를 읽어 들일 때의 해상도를 선택합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하기([컬러])

선택한 컬러 모드로 읽어 들입니다.

컬러 모드에는, 원고의 색상에 맞춰서 읽어 들이는 [자동 컬러] 외에, [풀 컬러], [그레이 스케일], [흑백]이 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 읽어 들일 원고의 크기를 설정하기([스캔 크기])

읽어 들일 원고의 크기를 선택합니다.

읽어 들이기 크기는, 원고의 크기에 맞춘 [자동] 외에, [인치]나 [A계/B계], [사진 크기] 등이 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 파일명을 변경하기([문서명/건명/기타])

필요에 따라서, 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

파일명을 변경하지 않을 경우는, "기능 이니셜"+"장치 이름"+"일자"+"일련번호"+"페이지 번호"+"확장자"의 규칙으로 자동으로 명명합니다. 파일명을 구성하는 정보는, 다음과 같습니다.

항목 | 설명
--- | ---
기능 이니셜 | 읽어 들였을 때의 모드를 나타냅니다. C:복사 S:팩스/스캔, 박스 P:프린터 R:수신 팩스
장치 이름 | [유틸리티]-[관리자 설정]-[관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]에서 등록되어 있는 이 기기의 이름입니다.
일자 | 원고를 읽어 들인 년, 월, 일, 시, 분을 나타냅니다. 예를 들면, "11050115230"은 2011년 5월 1일 15시 23분에 읽어 들인 파일을 나타냅니다. 마지막의 한 자리(0)는, 1분간에 복수의 파일 변환을 한 경우의 변환 순서를 나타냅니다. 15:23분에서 24분의 사이에 원고 데이터의 파일 변환을 2회 실시한 경우는, 마지막의 한 자리가 231, 232와 같이 됩니다.
일련번호 | 복수 페이지의 원고를, 한 페이지 단위의 파일로 변환한 경우에 부여되는 번호이며, 원고의 페이지 번호를 나타냅니다. 페이지 번호는 파일의 저장 또는 전송 시에 자동으로 파일명의 일부로 지정됩니다. FTP 전송 등으로 FTP 서버에 파일명 접수 조건이 있을 경우는, 이 부분도 고려해서 파일명을 정하십시오.
확장자 | 저장하는 파일의 확장자입니다. 확장자는 파일의 저장 또는 전송 시에 자동으로 파일명의 일부로 지정됩니다.

#####

- IP 주소 팩스는, 파일명을 지정할 수 없습니다.

#####

- 파일명의 초기값을 변경할 수 있습니다.기능의 이니셜 부여 여부의 설정이나, 장치명 대신 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 정상 수신 메일의 제목과 본문을 변경하기([문서명/건명/기타])

상대의 장치가 인터넷 팩스를 수신하면, 팩스 인쇄에 이어서, 정상적으로 수신한 것을 알리는 문서(정상 수신 메일)를 인쇄합니다. 이 문서에는, 이 기기에서 전송할 때에 지정하는 제목과 본문이 기재됩니다.

필요에 따라서, 정상 수신 메일에 인쇄되는 제목과 본문을 변경할 수 있습니다. 미리 제목과 본문의 정형문을 복수 등록함으로써, 전송처에 따라 나누어 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 정상 수신 메일에 인쇄되는 제목과 본문의 정형문을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자에 대해서, 인터넷 팩스의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.