사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 IPP 인쇄의 사용 환경을 설정하기

# IPP 인쇄의 사용 환경을 설정하기

- 개요
- IPP 인쇄의 기본 설정을 하기
- IPP 인증을 수행하기
- SSL로 통신하기(IPPS)

## 개요

IPP 인쇄는, IPP 프로토콜을 사용해서, 네트워크 경유로 인쇄하는 기능입니다.

HTTP를 확장한 IPP를 인쇄 데이터의 전송에 사용하고 있어서, 인터넷을 경유해서, 원격지의 프린터로 인쇄할 수도 있습니다.

IPP에서 인쇄할 때에 인증을 수행하는 것으로, 제삼자에 의한 부정 이용을 방지할 수 있습니다. 또한, 이 기기와 컴퓨터와의 통신을 SSL로 암호화하면, 보다 안전하게 인쇄할 수 있습니다.

IPP 인쇄를 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. IPP 인쇄의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   IPP 인쇄 시에 인증을 수행하고 싶다 | 여기
   이 기기와 SSL로 통신하고 싶다(IPPS 인쇄) | 여기

## IPP 인쇄의 기본 설정을 하기

IPP 인쇄를 유효로 합니다. 아울러, IPP 인쇄에서 사용할 이 기기의 정보를 등록합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[IPP 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IPP 설정] | IPP 인쇄를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[IPP 작업 허용] | IPP 인쇄를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[프린터 이름] | 필요에 따라서, 이 기기의 프린터 이름을 입력합니다(127문자 이내).
[프린터 위치] | 필요에 따라서, 이 기기의 설치 장소를 입력합니다(127문자 이내).
[프린터 정보] | 필요에 따라서, 이 기기의 프린터 정보를 입력합니다(127문자 이내).
[프린터 URI] | IPP를 이용해서 프린트 할 수 있는 프린터의 URI를 표시합니다.
[조작 지원 정보] | 필요에 따라서, IPP에서 허가할 작업에 체크를 합니다.
| [인쇄 작업] | IPP 인쇄를 사용할 때는, 체크를 합니다. 인쇄 작업의 허가 여부를 설정합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
[유효 작업] | 유효 작업의 확인을 허가할 때는 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
[취소 작업] | 작업의 취소를 허가할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
[작업속성 열기] | 작업 속성 취득을 허가할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
[작업 열기] | 작업 일람의 취득을 허가할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
[PRT 속성 열기] | PRT 속성 열기를 허가할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.

## IPP 인증을 수행하기

IPP 인쇄 시에 인증을 수행하려면, IPP 인증을 유효로 합니다. 아울러, 인증에 필요한 정보를 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[IPP 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IPP 인증 설정] | IPP 인증을 사용할 때는, 체크를 합니다. 초기값은 [ON](체크 없음)입니다.
[인증 방식] | IPP 인증의 인증 방식을 선택합니다. 초기값은 [requesting-user-name]입니다.
[소유자 이름] | 사용자명을 입력합니다(:를 제외한 20문자 이내). [인증 방식]에서, [basic] 또는 [digest]를 선택한 경우에 입력합니다.
[암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(20문자 이내). [인증 방식]에서, [basic] 또는 [digest]를 선택한 경우에 입력합니다. 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
[realm] | [인증 방식]에서 [digest]를 선택한 경우에는, 도메인(realm)을 입력합니다(127문자 이내).

## SSL로 통신하기(IPPS)

이 기기에서 IPP 인쇄를 수행할 때에, 컴퓨터와 이 기기의 통신을 SSL로 암호화해서 보안을 강화할 수 있습니다.

SSL로 통신하려면, 미리 이 기기에 증명서를 등록할 필요가 있습니다. 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)의 컴퓨터에서 IPPS 인쇄를 수행할 경우에는, 다음의 사항을 확인하십시오.

- IPPS를 사용해서 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 다음과 같이 이 기기를 지정합니다.

- "https://호스트명.도메인명/ipp"
  호스트명과 도메인명에는, 이 기기의 [TCP/IP 설정]에서 설정한, [DNS 호스트 이름]과 [DNS 기본도메인]을 입력합니다.

- 컴퓨터 쪽에서, DNS 서버를 사용해서, 이 기기의 이름을 해결할 수 있는지를 확인하십시오. 미리, 이 기기를 DNS 서버에 등록해 둡니다. 또한, 컴퓨터 쪽에서 DNS의 설정을 수행하십시오.

- 이 기기의 증명서가 CA(인증국)에 의해 발행된 것이 아닌 경우에는, 이 기기의 증명서를, 컴퓨터의 [신뢰할 수 있는 루트 인증 기관]에 등록하십시오.