사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타팩스/스캔 전송의 옵션 설정을 하기

# 팩스/스캔 전송의 옵션 설정을 하기

프로그램에는, 수신처의 정보와, 팩스/스캔 전송의 옵션 설정을 조합해서 등록할 수 있습니다. 여기서는, 옵션 설정의 내용을 설명합니다.

[기본 설정]에서는, 팩스/스캔 전송의 기본적인 옵션 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[팩스 해상도]/[스캔 해상도] | 원고를 읽어 들일 때의 해상도를 선택합니다. 초기값은 [고급]/[200 200]입니다.
[파일 형식] | 읽어 들인 원고 데이터를 저장할 파일 형식을 선택합니다. 파일 형식은, PDF나 TIFF, JPEG외에, XPS나 PPTX, DOCX, XLSX 등의 형식도 선택할 수 있습니다. 중요한 원고는, 파일을 암호화 할 수 있는 PDF형식을 권장합니다. 초기값은 [PDF]입니다.
[아웃라인 PDF] | [파일 형식]에서 [PDF 압축]을 선택했을 때에 설정할 수 있습니다. [ON]을 선택하면, 원고의 문자 부분을 추출하고, 벡터 화상으로 변환합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[PDF Web 최적화] | PDF 처리 기능이 유효인 경우에, [파일 형식]에서 [PDF] 또는 [PDF 압축]을 선택했을 때에 설정할 수 있습니다. [ON]을 선택하면, Web 브라우저에서 최초의 페이지가 신속하게 읽어 들여지도록, PDF 파일을 최적화합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[PDF/A] | PDF 처리 기능이 유효인 경우에, [파일 형식]에서 [PDF] 또는 [PDF 압축]을 선택했을 때에 설정할 수 있습니다. [PDF/A-1a] 또는 [PDF/A-1b]를 선택하면, PDF/A에 준거한 PDF를 작성할 수 있습니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[검색 가능 PDF] | 검색 가능 PDF 기능이 유효인 경우에, [파일 형식]에서 [PDF] 또는 [PDF 압축]을 선택했을 때에 설정할 수 있습니다. [ON]을 선택하면, OCR의 문자 인식 기술을 이용하고, 문자 검색이 가능한 PDF(검색 가능 PDF)를 작성합니다. [언어 선택]:OCR 처리에 사용할 언어를 선택합니다. 올바르게 문자 인식을 수행하려면, 원고에서 사용되고 있는 언어를 선택합니다. [회전 보정]:OCR 처리에 따라 검출한 문자의 방향에 맟춰서, 페이지 별로 자동으로 회전 보정을 수행할 때에는, [보정]을 선택합니다. [파일 이름 자동 할당]:OCR의 문자 인식 결과에서, 문서의 이름으로써 어울리는 문자열을 자동적으로 추출하고, 문서명으로써 설정할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[OCR(문자 인식)] | 검색 가능 PDF 기능이 유효인 경우에, [파일 형식]에서 [PPTX], [DOCX], [XLSX]를 선택했을 때에 설정할 수 있습니다. [ON]을 선택하면, OCR의 문자 인식 기술을 이용하고, 문자 검색이 가능한 파일을 작성합니다. [언어 선택]:OCR 처리에 사용할 언어를 선택합니다. 올바르게 문자 인식을 수행하려면, 원고에서 사용되고 있는 언어를 선택합니다. [회전 보정]:OCR 처리에 따라 검출한 문자의 방향에 맞춰서, 페이지 별로 자동으로 회전 보정을 수행하려면, [보정]을 선택합니다. [출력 형식]:OCR 처리에 따라 검출한 문자를 사용해서, 어떻게 파일을 작성할지를 선택합니다. [파일 형식]에서 선택한 파일 형식에 따라서, 선택할 수 있는 출력 형식이 다릅니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[파일 이름] | 필요에 따라서, 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.
[페이지 설정] | 원고가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [페이지 일괄 파일]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. 단, [파일 형식]에서 [JPEG]를 선택했을 때는, [페이지 일괄 파일]을 선택할 수 없습니다. [페이지 분할]:지정한 페이지 매수를 1개 파일로 변환합니다. 초기값은 [페이지 일괄 파일]입니다.
[제목] | [제목 목록]을 클릭하거나, E-mail의 제목으로 사용할 정형문을 선택합니다. [미-지정]의 경우에는, 초기값으로써 설정되어 있는 제목이 삽입됩니다. 필요에 따라서, 전송 전에 변경할 수도 있습니다. 초기값은 [미-지정]입니다.
[본문] | [본문 목록]을 클릭하거나, E-mail의 본문에 사용할 정형문을 선택합니다. [미-지정]의 경우에는, 초기값으로써 설정되어 있는 본문이 삽입됩니다. 필요에 따라서, 전송 전에 변경할 수도 있습니다. 초기값은 [미-지정]입니다.
[파일 첨부 설정] | 수신처가 메일 주소이고, [페이지 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부의 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail 당 1 파일]:파일별로 1통의 E-mail을 전송합니다. 초기값은 [모든 파일 일괄 첨부]입니다.
[단면/양면] | 원고의 앞과 뒤를 자동으로 읽어 들일지를 선택합니다. 원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 남은 페이지를 양면으로 읽어 들이거나 할 수도 있습니다. [단면]:원고의 단면을 읽어 들입니다. [양면]:원고의 양면을 읽어 들입니다. [표지 + 양면]:원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 나머지 페이지는 양면을 읽어 들입니다. 초기값은 [단면]입니다.
[원고 화질] | 원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 초기값은 [문자 인쇄된 사진]입니다.
[컬러] | 원고를 읽어 들일 때의 컬러 모드를 선택합니다. 컬러 모드에는, 원고의 색에 맞춰서 읽어 들이는 [자동]외에, [풀 컬러], [그레이 스케일], [흑백]이 있습니다. 초기값은 [자동]입니다.
[분할 스캔] | 원고의 매수가 많고, 한번 놓는 것으로 ADF에 놓을 수 없을 때도, 원고를 몇 번에 나누어서 읽어 들이고, 1개의 작업으로써 취급할 경우에는, [ON]을 선택합니다. ADF와 원고면 유리를 교차적으로 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[농도] | 원고를 읽어 들이는 농도(진하게, 연하게)를 조정합니다. 초기값은 [0(표준)]입니다.
[배경 조정] | 신문지나 재생지 등, 배경에 색이 있는 원고나, 뒷면이 비치는 얇은 원고 등을 읽어 들일 경우에, 배경의 농도를 조정합니다. [블리드 제거]:뒷면이 비쳐서 보이는 양면의 원고 등, 뒷면이 보이기 싫을 때에 선택합니다. [용지 얼룩 제거]:지도 등, 배경에 색이 있는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 초기값은 [블리드 제거]입니다.
[스캔 크기] | 읽어 들일 원고의 크기를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.

[응용 설정]에서는, 팩스/스캔 전송의 응용적인 옵션을 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[E-Mail 통지] | SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송, 박스 저장의 종료 후에, 원고 데이터의 저장 장소를 기재한 E-mail을, 지정 메일 주소로 통지합니다. [수신지 목록으로부터 선택]을 클릭하고, 수신처로 할 E-mail 수신처를 일람에서 선택합니다. E-mail 수신처를 직접 입력할 수도 있습니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[타이머 통신] | 팩스 통신을 시작하는 시각을 지정해서 전송하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 아울러, 통신을 시작하는 시각을 지정합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호 전송] | 암호로 팩스의 통신 상대를 제한하고 있는(폐역 수신 기능을 설정하고 있는) 전송처에 대해서, 암호를 설정해서 전송하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 아울러, 암호를 입력합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[F-코드] | F-코드 전송할 경우에는, [유효]를 선택합니다. 아울러, [보조 주소]와 [암호]를 입력합니다. 초기값은 [무효]입니다.
[원고 방향] | 양면 원고를 읽어 들일 경우 등에, 읽어 들인 후의 상하가 올바르게 되도록 원고를 놓은 방향을 설정할 수 있습니다. 초기값은 [상단]입니다.
[양면과 제본 방향] | 원고의 양면을 읽어 들일 때, 원고의 제본 위치를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[특수 원고] | 특수한 원고를 읽어 들일 경우, 원고의 종류를 선택합니다 [동일 폭]/[다른 폭 ]:크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용함으로써, 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다. [Z-접지 원고]:접지된 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다. [긴 원고]:원고면 유리에 놓을 수 없는, 정형 크기(11 x 17 또는 A3) 보다도 통지 방향이 긴 원고는, ADF에 놓습니다. 미리 원고의 크기를 입력하지 않아도 ADF가 자동으로 표시됩니다. 초기값은 [보통]입니다.
[스캔시의 백지 원고 제거] | 백지 페이지가 포함되어 있는 원고를 읽어 들일 때에, 백지 페이지를 읽어 들일 대상에서 제외할지를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[얇은 용지 원고] | 보통지 보다도 얇은 원고를 읽어 들일 때에, ADF의 원고를 반송하는 속도를 느리게 해서, 얇은 용지가 말려 들어가기 힘들게 합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[먼지 감소 모드] | [ON]을 선택하면, ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들입니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[책 원고] | 책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를, 좌우의 페이지 각각으로 분할하거나, 펼친 그대로를 1페이지로 읽어 들이는 경우에 체크를 합니다. [스캔 방법]:펼친 원고의 읽어 들이는 방법을 [서적 펼치기], [분할], [앞 표지], [앞/뒤 표지]에서 선택합니다. [중앙 삭제]:원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 중앙 부분의 그림자를 제거합니다. [제본 방향]:[스캔 방법]에서 [분할], [앞 표지], [앞/뒤 표지]를 선택했을 때에, 읽어 들일 펼친 원고의 제본 방향을 선택합니다. 좌측 제본인 원고는 [좌측 제본], 우측 제본인 원고는 [우측 제본]을 선택합니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[테두리 제거] | 원고 주위 네 변을, 지정한 폭만 제거합니다. 변 마다 다른 폭을 지정해서 제거할 수 있습니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[문자/화상 합성(일자/시각)] | 지정한 페이지에 원고를 읽어 들인 일시를 인자하는 경우에 체크를 합니다. 인자하는 페이지나, 위치, 표기의 방법을 선택할 수 있습니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[문자/화상 합성(페이지)] | 모든 페이지 번호나 장 번호를 인자하는 경우에 체크를 합니다. 인자하는 위치나 표기 방법을 선택할 수 있습니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[문자/화상 합성(머리말/꼬리말)] | 지정한 페이지 상하의 여백 부분에, 문자나 일시 등을 인자하는 경우에 체크를 합니다. 미리 등록한 내용에서 선택합니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[문자/화상 합성(스탬프)] | 선두 페이지 또는 모든 페이지에, "회람"이나 "복제 엄금" 등의 문자를 인자하는 경우에 체크를 합니다. 인자하는 문자는, 등록 완료된 정형 스탬프나, 임의로 등록한 스탬프에서 선택할 수 있습니다. 초기값은 [OFF](체크 없음)입니다.
[스탬프 조합 방법] | 날짜/시각, 페이지, 머리말/꼬리말, 스탬프를 합성하는 경우에, 문자로써 합성할지, 화상으로써 합성할지를 선택합니다. 초기값은 [화상]입니다.