사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 WebDAV 전송의 사용 환경을 설정하기

# WebDAV 전송의 사용 환경을 설정하기

- 개요
- WebDAV 전송의 기본 설정을 하기
- 프록시 서버를 사용하기
- SSL로 통신하기

## 개요

WebDAV 전송은, 이 기기에서 읽어 들인 원고 데이터를, WebDAV 서버 내의 지정한 폴더로 전송하는 기능입니다.

WebDAV는 HTTP의 확장 사양이므로, HTTP의 보안 기술을 그대로 사용할 수 있습니다. WebDAV 서버와의 통신을 SSL로 암호화하면, 보다 안전하게 파일을 전송할 수 있습니다.

WebDAV 전송을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. WebDAV 전송의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   프록시 서버를 경유해서 WebDAV 서버에 전송하고 싶다 | 여기
   WebDAV 서버와 SSL로 통신하고 싶다 | 여기

## WebDAV 전송의 기본 설정을 하기

WebDAV 전송을 유효로 합니다. 아울러, WebDAV 서버로의 연결에 관한 설정을 수행합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[WebDAV 설정]-[WebDAV 클라이언트 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[WebDAV 전송 설정] | WebDAV 전송 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[체크 전송] | 전송 데이터를 몇개의 덩어리(묶음)로 나누어서 전송을 할지를 선택합니다. 사용하시는 WebDAV 서버가 묶음 전송에 대응하고 있는 경우에 설정합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[연결 시간초과] | 필요에 따라서, WebDAV 서버와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다.
[서버 인증 문자 코드] | WebDAV 서버에서 인증할 때에 사용할, 문자 코드를 선택합니다. 터치 패널의 표시 언어를 [일본어]로 설정하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 초기값은 [UTF-8]입니다.

## 프록시 서버를 사용하기

사용하시는 네트워크 환경에서 프록시 서버를 사용하고 있는 경우에, 프록시 서버 경유로 WebDAV 서버에 액세스하도록 설정할 수 있습니다.

프록시 서버를 사용하려면, 이 기기에 프록시 서버의 정보를 등록합니다. 아울러, 프록시 서버로의 연결에 관한 설정을 수행합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[WebDAV 설정]-[WebDAV 클라이언트 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[프럭시 서버 주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [8080]입니다.
[소유자 이름] | 프록시 서버에 로그인 하기 위한 사용자명을 입력합니다(63문자 이내).
[암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(63문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.

## SSL로 통신하기

이 기기와 WebDAV 서버와의 통신을, SSL로 암호화합니다.

사용하시는 환경에서 WebDAV 서버와의 통신을 SSL로 암호화하고 있는 경우에 설정합니다.

이 기기에 등록한 WebDAV 수신처에서, SSL을 유효로 합니다. 아울러, 증명서의 검증 방법을 설정합니다.

1. 관리자 모드의 [수신지 등록]-[주소록]에서 [WebDAV 주소]를 선택하고, [SSL 설정]을 [ON]으로 설정합니다(초기값:[OFF]).

   - 전송처의 WebDAV 서버를 직접 입력하고 지정하는 경우에는, 수신처를 입력할 때에 SSL의 설정을 합니다.

2. 관리자 모드의 [네트워크]-[WebDAV 설정]-[WebDAV 클라이언트 설정]에서, 증명서의 검증 방법을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우에는, 검증하는 항목을 선택합니다. 각각의 항목에서 [확인]을 선택하면, 그 항목에 대해서, 증명서의 검증을 수행합니다.
   | [유효기간] | 증명서가 유효 기한 내인지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다.
   [CN] | 증명서의 CN(Common Name)이, 서버 주소와 일치하고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
   [키 사용법] | 증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
   [체인] | 증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 있는지 아닌지를 확인합니다. 체인 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
   [유효 기간 확인] | 증명서의 실효 여부를 확인합니다. 증명서의 실효 확인은, 다음의 순서로 수행합니다. OCSP(Online Certificate Status Protocol) 서비스 CRL(Certificate Revocation List) 초기값은 [확인 안 함]입니다.

#####

- 관리자 모드의 [보안]-[증명서 검증 설정]에서, 증명서 검증의 수행 여부를 설정합니다. 초기 설정에서는, 증명서의 검증을 수행합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.