사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기에 사용자 증명서를 자동 등록하기

# 이 기기에 사용자 증명서를 자동 등록하기

S/MIME에서 E-mail을 암호화 하기 위해 사용하는 사용자의 증명서를, 이 기기에 등록합니다.

사용자의 증명서 등록 방법에는, 다음의 2가지 방법이 있습니다.

- 이 기기에 E-mail 수신처로 등록할 때, 수신처의 등록 정보로써 사용자의 증명서를 등록하기

- 디지털 서명(사용자의 증명서)을 첨부한 E-mail을 이 기기로 전송하고, S/MIME 기능을 이용해서 이 기기로 자동 등록시키기

여기서는, 디지털 서명(사용자의 증명서)를 첨부한 E-mail을 이 기기로 전송하고, 자동 등록하는 방법을 설명합니다.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 증명서를 등록하고 싶은 사용자의 E-mail 수신처가, 이 기기에 등록되어 있을 필요가 있습니다.

- 이 기기가 E-mail을 수신할 수 있을 필요가 있습니다.

1. 관리자 모드의 [네트워크]-[E-Mail 설정]-[S/MIME]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [S/MIME 통신 설정] | S/MIME를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. [ON]을 선택하려면, 이 기기의 증명서의 메일 주소와 관리자의 메일 주소가 일치하고 있을 필요가 있습니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [증명서 자동 취득] | 디지털 서명(사용자의 증명서)을 자동적으로 등록하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [S/MIME 정보의 인쇄] | 필요에 따라서, S/MIME 정보의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우에는, 검증하는 항목을 선택합니다. 각각의 항목에서 [확인]을 선택하면, 그 항목에 대해서, 증명서의 검증을 수행합니다.
   | [유효기간] | 증명서가 유효 기한 내인지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다.
   [키 사용법] | 증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
   [체인] | 증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 있는지 아닌지를 확인합니다. 체인 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
   [유효 기간 확인] | 증명서의 실효 여부를 확인합니다. 증명서의 실효 확인은, 다음의 순서로 수행합니다. OCSP(Online Certificate Status Protocol) 서비스 CRL(Certificate Revocation List) 초기값은 [확인 안 함]입니다.

2. 컴퓨터에서 이 기기로, 디지털 서명을 부가한 E-mail을 전송합니다.

   E-mail 수신처로 등록되어 있는 사용자의 메일 주소와, 이 기기가 수신한 증명서에 등록되어 있는 메일 주소가 일치한 경우, 자동적으로 증명서가 등록됩니다.