사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타원격 진단에 사용할 프록시 서버를 등록하기

# 원격 진단에 사용할 프록시 서버를 등록하기

이 기기의 상태를 원격에서 진단하는 서비스를 이용하는 경우에, 프록시 서버를 사용할 때는, 이 기기에 프록시 서버의 정보를 등록합니다.

원격 진단에 사용할 프록시 서버는, WebDAV 전송에 사용할 프록시 서버와 겸용할 수 있습니다. 또한, 다른 프록시 서버를 사용할 수도 있습니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[WebDAV 설정]-[원격 진단용 프록시 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원격 진단용 프록시 설정] | 원격 진단을 위한 프록시 서버를 사용하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프럭시 설정] | 원격 진단에 사용할 프록시 서버의 설정을 합니다.
| [WebDAV 클라이언트 설정과 연동] | 원격 진단용의 프록시 서버로써, WebDAV 전송에 사용할 프록시 서버의 겸용 여부를 선택합니다. 다른 프록시 서버를 원격 진단용으로써 사용할 경우에는, [OFF]를 선택하고, 프록시 서버의 정보를 입력합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[프럭시 서버 주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 입력합니다.
[소유자 이름] | 프록시 서버에 로그인하기 위한, 사용자명을 입력합니다(63문자 이내).
[암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(63문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.