사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])

#### 사내에서 공유해서 사용하는 박스를 등록하려면

# 박스를 등록하기

작성할 수 있는 박스는 최대 1000개입니다.

1. [유틸리티]-[수신지/박스 등록]-[박스 등록]-[공유/개인 박스]-[신규 등록]을 탭합니다.

   - 관리자의 경우는, [관리자 설정]-[수신지/박스 등록]에서 동일한 조작을 할 수 있습니다.

2. 등록 정보를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용하고 있지 않은 빈 박스를, 불필요 박스로써 일괄적으로 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자에 대해서, 박스의 작성, 편집, 삭제 권한을 부여할 지에 대한 설정을 할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자별로 작성할 수 있는 박스의 상한을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 모든 박스에 대해서, 저장된 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을, 관리자가 일괄 설정할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 박스는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- SMB 파일 공유 기능을 사용하면, 공유 박스 내의 파일을 네트워크 상에서 공유할 수 있습니다. SMB 파일 공유 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 박스에 공유 파일을 저장하려면

# 박스에 파일을 저장하기

- 저장하기(기본적인 조작 순서)
- 복사 모드에서 저장하기
- 팩스/스캔 모드에서 저장하기
- 컴퓨터에서 저장하기
- USB 메모리에서 저장하기

## 저장하기(기본적인 조작 순서)

1. 원고를 놓습니다.

2. [사용자 박스]를 탭합니다.

3. 저장할 박스를 선택하고, [저장]을 탭합니다.

   - 여기서는 공유 박스를 예로 설명합니다. 개인 박스나 그룹 박스를 사용하는 경우에는, [개인] 또는 [그룹]을 탭하고 나서, 목적의 박스를 선택합니다.

   - [신규등록]을 탭해서, 새롭게 박스를 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 저장하고 싶은 박스를 검색하고 싶을 때는, [검색]을 탭합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

4. 필요에 따라서, 저장 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. Start를 누릅니다.

   저장이 시작됩니다.

#####

- 박스에 저장한 파일은, 이용하지 않은 채로 일정기간이 경과되면, 박스에 설정되어 있는 [박스내 문서 삭제 시간]에 따라서 자동적으로 삭제됩니다(초기값:[1일]).

## 복사 모드에서 저장하기

복사 모드에서 읽어 들인 원고 데이터를 박스에 저장할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 팩스/스캔 모드에서 저장하기

팩스/스캔 모드에서 읽어 들인 원고 데이터를 박스에 저장할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서 저장하기

프린터 드라이버에서 인쇄를 지시할 때에 박스 번호를 지정하는 것으로, 박스에 인쇄 데이터를 저장할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## USB 메모리에서 저장하기

USB 메모리에 저장되어 있는 파일을 박스에 저장할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 박스 내의 파일을 인쇄하려면

# 박스 내의 파일을 인쇄하기

- 인쇄하기(기본적인 조작 순서)
- 복수의 파일을 함께 인쇄하기(바인드 인쇄)

## 인쇄하기(기본적인 조작 순서)

1. [사용자 박스]를 탭합니다.

2. 목적의 박스를 선택하고, [열기]를 탭합니다.

   - 여기서는 공유 박스를 예로 설명합니다. 개인 박스나 그룹 박스를 사용하는 경우에는, [개인] 또는 [그룹]을 탭해서, 목적의 박스를 선택합니다.

   - 박스에 암호가 설정되어 있는 경우에는, [열기]를 탭한 후 암호의 입력이 필요합니다.

   - 목적의 박스를 더블 탭해서 열 수도 있습니다.

3. 인쇄하고 싶은 파일을 선택하고, [인쇄]를 탭합니다.

   - 파일을 길게 탭해서 메뉴 아이콘을 표시하고, 에 드래그&드롭하는 것으로 같은 조작을 할 수 있습니다.

4. 필요에 따라서, 인쇄 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 출력 이미지를 표시할 수 없는 경우, [미리보기 화상으로 확인]이 표시됩니다. 출력 이미지를 확인하는 경우에는, [미리보기 화상으로 확인]을 탭해서 미리보기 화면에서 출력 이미지를 확인하십시오.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. 필요에 따라서, 키패드로 부수를 입력합니다.

   - [부수]를 탭하면 키패드가 표시됩니다.

   - 10키 호출(초기값:등록 키3)을 누르면 터치 패널에 키패드를 표시해서 입력할 수 있습니다.

   - 부수 입력을 다시 하고 싶을 때는, [C](클리어)를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   인쇄가 시작됩니다.

#####

- 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남겨둘 것인지 아닌지를 선택할 수 있습니다(초기값:[예]). 또한, 삭제 확인의 화면을 표시해서, 파일을 박스에 남겨둘지 아닌지를 사용자가 선택하게 할 수도 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 복수의 파일을 함께 인쇄하기(바인드 인쇄)

복수의 파일을 인쇄할 때에, 파일을 결합시켜서 1개의 작업으로써 취급할 수 있습니다. 이것을 바인드 인쇄라고 합니다.

이 기능을 사용하면, 파일별로 인쇄 조작을 하지 않아도 되므로, 시간 단축과 효율적 작업이 가능합니다. 최대 10개 파일을 함께 인쇄할 수 있습니다.

1. [사용자 박스]를 탭합니다.

2. 목적의 박스를 선택하고, [열기]를 탭합니다.

   - 여기서는 공유 박스를 예로 설명합니다. 개인 박스나 그룹 박스를 사용하는 경우에는, [개인] 또는 [그룹]을 탭해서, 목적의 박스를 선택합니다.

   - 박스에 암호가 설정되어 있는 경우에는, [열기]를 탭한 후 암호의 입력이 필요합니다.

   - 목적의 박스를 더블 탭해서 열 수도 있습니다.

3. 함께 인쇄하고 싶은 파일을 선택하고, [기타]-[조합]을 탭합니다.

4. 필요에 따라서, 인쇄의 순서(바인드의 순위)를 변경하고, []를 탭합니다.

   - 워터마크를 설정한 파일을 선두로 한 경우에는, 2건째 이후도 같은 워터마크가 인자됩니다.

5. 필요에 따라서, 인쇄 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 출력 이미지를 표시할 수 없는 경우, [미리보기 화상으로 확인]이 표시됩니다. 출력 이미지를 확인하는 경우에는, [미리보기 화상으로 확인]을 탭해서 미리보기 화면에서 출력 이미지를 확인하십시오.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

6. 필요에 따라서, 키패드로 부수를 입력합니다.

   - [부수]를 탭하면 키패드가 표시됩니다.

   - 10키 호출(초기값:등록 키3)을 누르면 터치 패널에 키패드를 표시해서 입력할 수 있습니다.

   - 부수 입력을 다시 하고 싶을 때는, [C](클리어)를 탭합니다.

7. Start를 누릅니다.

   인쇄가 시작됩니다.

#####

- 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남겨둘 것인지 아닌지를 선택할 수있습니다(초기값:[예]). 또한, 삭제 확인의 화면을 표시해서, 파일을 박스에 남겨둘지 아닌지를 사용자가 선택하게 할 수도 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 박스 내의 파일을, 메일 주소나 네트워크 상의 컴퓨터에 전송하려면

#### 컴퓨터에서 이 기기의 박스를 조작하려면

# Web Connection에서 박스를 조작하기

- 박스를 열기
- 박스 내의 파일을 인쇄하기
- 박스 내의 파일을 전송하기
- 박스 내의 파일을 컴퓨터로 다운로드하기
- 박스 내의 파일을 다른 박스에 이동 또는 복사하기
- 박스 내의 파일을 삭제하기

## 박스를 열기

Web Connection의 사용자 모드로 로그인해서, 박스를 엽니다.

1. Web 브라우저를 사용해서 Web Connection에 액세스 합니다.

   - 액세스의 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. 사용자 모드로 로그인합니다.

   - 사용자 모드로의 로그인 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

3. [박스]-[박스 열기]를 클릭합니다.

4. 박스의 목록에서, 열고 싶은 박스의 이름을 클릭합니다.

   - 박스의 목록에, 열고 싶은 박스의 이름이 표시되어 있지 않은 경우에는, 미리 [박스 선택]을 클릭하고, 목록에 표시시키고 싶은 박스에 체크를 해서, [확인]을 클릭할 필요가 있습니다.

   - [박스 번호]에, 목적의 박스의 박스 번호를 직접 입력해서 열 수도 있습니다.

   - 박스에 암호가 설정되어 있을 때는, 암호 입력이 필요합니다.

## 박스 내의 파일을 인쇄하기

인쇄 가능한 파일에는, [선택]란에 체크박스가 표시됩니다. 또한, [선택 가능 조작]란에 가 표시됩니다.

1. 인쇄하고 싶은 파일에 체크를 하고, [인쇄]를 클릭합니다.

   - 인쇄하는 파일의 [선택 가능 조작]란에 있는 를 클릭하는 것으로도, 같은 조작을 할 수 있습니다.

2. 필요에 따라서, 인쇄 내용을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [순서를 변경] | 복수의 파일을 선택했을 때에 표시됩니다. 필요에 따라서, 인쇄하는 순서를 변경할 수 있습니다. 파일을 선택하고, [맨 위로]/[위로]/[아래로]/[맨 아래로]/[복원]을 클릭해서, 순서를 변경합니다. 파일의 섬네일 화상을 확인할 때는, [썸네일 표시]를 클릭합니다.
   [바인드 인쇄] | 복수의 파일을 선택했을 때에 표시됩니다. 복수의 파일을 1개의 파일로 함께 인쇄할 수 있습니다. 복수의 파일을 선택했을 때에, [OFF]를 선택하면, [기본 설정]과 [응용 설정]은 설정할 수 없습니다.
   [기본 설정] | 필요에 따라서, 인쇄 부수, 양면 인쇄, 피니싱을 설정합니다.
   [응용 설정] | 제본 여백, 스탬프 등 더욱 상세한 설정을 할 수 있습니다. 설정을 수행할 때는 [표시]를 클릭합니다.
   [인쇄 설정 저장] | 인쇄 설정의 저장 여부를 선택합니다. 복수의 파일을 선택했을 때는 표시되지 않습니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

   인쇄가 시작됩니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

   파일 일람의 화면으로 돌아갑니다.

## 박스 내의 파일을 전송하기

전송 가능한 파일에는, [선택]란에 체크박스가 표시됩니다. 또한, [선택 가능 조작]란에 가 표시됩니다.

1. 전송하고 싶은 파일에 체크를 하고, [전송]을 클릭합니다.

   - 전송할 파일의 [선택 가능 조작]란에 있는 를 클릭하는 것으로도, 같은 조작을 할 수 있습니다.

2. 전송 내용을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [수신지 지정] | [수신지 목록으로부터 선택]을 클릭해서, 등록 수신처에서 전송처를 선택합니다. 전송처의 일람을 확인할 때는, [주소 확인]을 클릭합니다.
   [순서를 변경] | 복수의 파일을 선택했을 때에 표시됩니다. 필요에 따라서, 전송하는 순서를 변경할 수 있습니다. 파일을 선택하고, [맨 위로]/[위로]/[아래로]/[맨 아래로]/[복원]을 클릭해서, 순서를 변경합니다. 파일 섬네일 화상을 확인할 때는, [썸네일 표시]를 클릭합니다.
   [바인드 전송] | 복수의 파일을 선택했을 때에 표시됩니다. 복수의 파일을 1개의 파일로 함께 전송할 수 있습니다. 복수의 파일을 선택했을 때에, [OFF]를 선택하면, [파일 형식], [응용 설정]은 설정할 수 없습니다.
   [파일 형식] | 전송할 파일 형식, 암호화의 내용을 설정합니다.
   [통신 설정] | E-mail 설정, URL 통지처 등을 설정합니다. 설정을 수행할 때는 [표시]를 클릭합니다.
   [응용 설정] | 스탬프, 동시 프린트 등 더욱 상세한 설정을 할 수 있습니다. 설정을 수행할 때는 [표시]를 클릭합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

   전송이 시작됩니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

   파일 일람의 화면으로 돌아갑니다.

## 박스 내의 파일을 컴퓨터로 다운로드하기

다운로드 가능한 파일에는, [선택]란에 체크박스가 표시됩니다. 또한, [선택 가능 조작]란에 가 표시됩니다. 한번에 다운로드할 수 있는 파일 크기는, 400MB까지 입니다.

- 파일 크기가 400MB를 넘는 경우에는, 다운로드 전의 설정에서 페이지 범위를 지정해서, 한번에 다운로드 하는 파일 크기를 400MB 미만으로 하십시오.

1. 다운로드할 파일에 체크하고, [다운로드]를 클릭합니다.

   - 다운로드하는 파일의 [선택 가능 조작]란에 있는 를 클릭하는 것으로도, 같은 조작을 할 수 있습니다.

2. 다운로드 내용을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [설정 변경] | SMB 파일 공유 기능을 설정하고 있는 공유 박스의 파일을 다운로드 하는 경우에 표시됩니다. SMB 파일 공유 기능이 유효이고, SMB 공유 폴더에 범용 포맷의 파일이 존재하는 경우, [설정 변경]의 체크를 해제하는 것으로, SMB 공유 폴더에서 직접 파일을 다운로드 할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 고속의 다운로드가 가능하게 됩니다. SMB 공유 폴더에 범용 포맷의 파일이 존재하지 않는 경우에는, [설정 변경]에 체크를 하고, 범용 포맷으로 변환해서 다운로드합니다.
   [순서를 변경] | 복수의 파일을 선택했을 때에 표시됩니다. 필요에 따라서, 저장하는 순서를 변경할 수 있습니다. 파일을 선택하고, [맨 위로]/[위로]/[아래로]/[맨 아래로]/[복원]을 클릭해서, 순서를 변경합니다. 파일의 섬네일 화상을 확인할 때는, [썸네일 표시]를 클릭합니다.
   [파일 형식] | 저장하는 파일 형식을 선택합니다.
   [페이지 범위] | 모든 페이지를 다운로드할 것인지, 지정한 페이지의 범위를 다운로드할 것인지를 설정할 수 있습니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

4. [다운로드의 준비를 할 수 있습니다.]라고 표시되면, [다운로드]를 클릭합니다.

   파일의 다운로드 화면이 표시됩니다.

5. [저장]을 클릭합니다.

6. 저장 장소와 파일명을 설정하고, [저장]을 클릭합니다.

7. [이전]을 클릭합니다.

   파일 일람 화면으로 돌아갑니다.

## 박스 내의 파일을 다른 박스에 이동 또는 복사하기

이동 또는 복사 가능한 파일에는, [선택]란에 체크박스가 표시됩니다. 또한, [선택 가능 조작]란에 가 표시됩니다.

1. 이동 또는 복사할 파일에 체크를 하고, [이동/복사]를 클릭합니다.

   - 이동/복사할 파일의 [선택 가능 조작]란에 있는 를 클릭하는 것으로도, 같은 조작을 할 수 있습니다.

   - 복수의 파일은 선택할 수 없습니다.

2. 이동 또는 복사의 내용을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [박스 번호] | 이동 또는 복사할 곳의 박스를 박스 일람에서 선택합니다.
   [복사] | 선택한 박스에 파일을 복사할 경우에는 체크를 합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

   파일이 이동/복사됩니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

   파일 일람 화면으로 돌아갑니다.

## 박스 내의 파일을 삭제하기

삭제 가능한 파일에는, [선택]란에 체크박스가 표시됩니다. 또한, [선택 가능 조작]란에 가 표시됩니다.

1. 삭제할 파일에 체크를 하고, [삭제]를 클릭합니다.

   - [선택/선택 해제 (모든 문서에 적용)]에 체크를 하면, 모든 파일을 선택할 수 있습니다.

   - 삭제할 파일의 [선택 가능 조작]란에 있는 를 클릭하는 것으로도, 같은 조작을 할 수 있습니다.

2. 삭제할 파일명을 확인하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 복수의 파일을 선택한 경우에, 파일의 섬네일 화상을 확인할 때는, [썸네일 표시]를 클릭합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

   파일이 삭제되어, 파일 일람의 화면으로 돌아갑니다.

#### SMB 파일 공유 기능을 사용해서, 공유 박스의 파일을 네트워크 상에서 공유하려면

# 공유 박스 내의 파일을 네트워크 상에서 공유하기(SMB 파일 공유)

- SMB 파일 공유에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 공유 박스에 파일을 저장하기
- 컴퓨터에서 공유 박스 내의 파일을 참조하기

## SMB 파일 공유에 대해

SMB 파일 공유는, 이 기기를 SMB 서버로써 동작시켜서, 이 기기의 공유 박스 내의 파일을 네트워크 상에서 공유하는 기능입니다.

네트워크 상의 공유 폴더를 참조하는 것과 동일하게, 컴퓨터에서 장치에 연결해서, 공유 박스 내의 파일을 간단하게 꺼낼 수 있습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

이 기기의 SMB 파일 공유 기능을 유효하게 해서, 파일 공유에 사용할 공유 박스를 등록합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 공유 박스를 통해서 SMB 폴더에 저장한 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다(초기값:[1일]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- SMB 폴더 파일의 총용량이, 하드디스크에서 확보하고 있는 용량의 90%를 넘고 있는 경우, 박스 관리자의 메일 주소로 통지됩니다. 박스 관리자의 메일 주소가 설정되어 있지 않은 경우에는, 이 기기의 관리자의 메일 주소로 통지됩니다. 박스 관리자의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 공유 박스에 파일을 저장하기

다음의 방법으로 공유 박스에 저장한 파일만, 네트워크 상에서 공유할 수 있습니다.

- 박스 모드에서 공유 박스에 저장한 파일

- 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 팩스/스캔 모드에서 공유 박스에 저장한 파일

- 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 복사 모드, 프린터 드라이버, USB 메모리에서 공유 박스에 저장한 파일은, 네트워크 상에서 공유할 수 없습니다.

## 컴퓨터에서 공유 박스 내의 파일을 참조하기

네트워크 상의 공유 폴더를 참조하는 것과 동일하게, 컴퓨터에서 장치에 연결해서, 공유 박스 내의 파일을 간단하게 꺼낼 수 있습니다.

- 컴퓨터에서 공유 박스를 참조했을 때의 폴더명은, "박스 번호(9자리)_박스명"이 됩니다.

- 공유 박스에 암호가 설정되어 있는 경우, 공유 박스를 참조할 때, 다음의 ID와 암호로 인증합니다.

- ID:박스 번호

  암호:박스에 설정한 암호

- 박스 관리자를 설정하고 있는 경우, 공유 박스에 암호가 설정되어 있어도 박스 관리자의 ID와 암호로 인증함으로써, 공유 박스 내의 파일을 참조할 수 있습니다.

#####

- Web Connection을 사용해서 공유 박스의 파일을 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.