사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명용지 조정판 위치조정
검색

# 용지 조정판 위치조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]
          - [용지 조정판 위치조정]

배지된 용지가 어긋났을 때에, 배지된 용지를 정렬하는 정렬판의 폭을 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 조정판 위치(뒤)]/[용지 조정판 위치(앞)] | 위치를 조정하는 정렬판을 선택합니다.
[조정치] | [-], [+]를 탭하고, -10.0mm~10.0mm의 조정값을 입력합니다. 초기값은 [0.0 mm]입니다.

#####

- 피니셔 FS-533을 장착하고 있는 경우에 조정할 수 있습니다.