사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 DPWS 확장 설정
검색

# DPWS 확장 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [DPWS 설정]
        - [DPWS 확장 설정]

멀티캐스트 통신이 제한되어 있는 환경에서, WS-Discovery에서 정의된 검색 프록시를 이용해서, Web 서비스에 의한 인쇄나 스캔을 수행하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[프록시 사용 설정] | 검색 프록시의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[프록시 등록] | Web 서비스를 사용해서 인쇄 또는 스캔할 때에 이용하는, 검색 프록시 서버를 등록합니다. 등록하는 번호를 선택하여, 다음의 항목을 설정합니다.
| [호스트명] | 검색 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로명] | 검색 프록시 서버에서, WS-Discovery의 서비스를 공개한 URL의 경로 부분의, 서비스명을 입력합니다(255문자 이내).
[SSL 사용 설정] | 검색 프록시 서버와의 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 검색 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [80]/[443](SSL 사용 시)입니다.