사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해이 기기의 인증 설정을 하기

# 이 기기의 인증 설정을 하기

여기서는, 인증 방식을 [본체 장치 인증]에 설정하는 경우를 예로 설명합니다.

#####

- 인증 카드에 등록되어 있는 카드 ID를 사용해서, LDAP 서버에서 인증하도록 설정할 수 있습니다(LDAP-IC 카드 인증). 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- IC 카드에 의한 사용자 인증과 부문 관리를 조합함으로써, 사용자를 부문별로 관리할 수도 있습니다. 부문 관리를 조합하는 경우, 사용자와 부문을 연동시켜서 관리하거나, 각각 다르게 관리할 수 있습니다. 부문 관리에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

먼저, 이 기기의 인증 기능(본체 장치 인증)을 설정합니다.

1. [유틸리티]-[관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증]을 탭합니다.

2. [인증 방식]을 [본체 장치 인증]으로 설정하고, [확인]을 탭합니다.

3. [확인]을 탭합니다.

4. [예]를 선택하고, [확인]을 탭합니다.

5. [인증 장치 설정]-[인증 방식]-[IC카드 인증]을 탭하고, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [IC 카드 유형 설정] | 사용하는 IC 카드의 종류를 선택합니다. Felica 카드를 사용하는 경우에는, [Felica]/[SSFC]/[FCF]/[FCF(캠퍼스)]중 하나를 선택합니다. [SSFC]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다. Type A 카드를 사용하는 경우에는, [Type A]를 선택합니다. Felica 카드와 Type A 카드를 병용하는 경우에는, [Felica+TypeA]/[SSFC+TypeA]/[FCF+TypeA]/[FCF(Campus)+TypeA]중 하나를 선택합니다. [SSFC+TypeA]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다.
   [IC카드 종류] | 사용하시는 적재 드라이버의 종류에 따라서, 설정되어 있는 IC 카드의 종류가 표시됩니다.
   [동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [IC카드 인증]:IC 카드를 대는 것만으로 로그인합니다. [IC카드 인증+암호 인증]:IC 카드를 대고, 암호를 입력하는 것으로 로그인합니다. 초기값은 [IC카드 인증]입니다.
   [인증 카드 ID 알림] | 이 기기의 사용 상황을 수집하는 카운터 정보에, 인증 카드 ID의 통지 여부를 선택합니다. 초기값은 [통지 안 함]입니다.

6. [확인]을 탭합니다.

7. 필요에 따라서, [로그아웃 설정]을 탭하고, 자동 로그아웃에 관한 설정을 합니다.

   - 원고 읽어 들이기 종료 시에, 자동 로그아웃의 여부를 선택합니다(초기값:[로그아웃 OFF]).

8. [확인]을 탭하고, 이 기기의 인증 설정을 종료합니다.