사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타인증 완료된 공유 폴더로 전송하기(Scan to Authorized Folder)

# 인증 완료된 공유 폴더로 전송하기(Scan to Authorized Folder)

- Scan to Authorized Folder에 대해
- 직접 입력에 의한 수신처 지정을 제한하기

## Scan to Authorized Folder에 대해

네트워크 상의 공유 폴더로의 액세스에, 이 기기에 로그인한 사용자의 인증 정보를 사용해서, 이 기기에서 읽어 들인 원고 데이터를 전송할 수 있습니다. 이 기능을, Scan to Authorized Folder라고 부릅니다.

Scan to Authorized Folder을 사용하면, 사용자 별로 전송처를 제한할 수 있습니다. 또한, 이 기기에 로그인했을 때의 인증 정보를 사용해서, 공유 폴더에 액세스하므로, 사용자의 편리성을 해치지 않고, 보안을 강화할 수 있습니다.

Scan to Authorized Folder를 사용하려면, 이 기기에서 다음의 설정이 필요합니다.

설정 | 설명
--- | ---
사용자 인증 | 사용자 인증을 유효로 합니다.
SMB 전송 기능 | SMB 전송 기능을 사용할 수 있도록 설정합니다.
SMB 수신처 등록 | SMB 수신처를 등록합니다. SMB 수신처 이외의 수신처는, Scan to Authorized Folder와 동시에 사용할 수 없습니다. SMB 수신처 이외의 단축 수신처, 그룹 수신처, 프로그램 수신처가 등록되어 있는 경우에는, 모두 삭제하십시오. 등록한 SMB 수신처의 [사용자 ID]는, 공백으로 해 둡니다.
사용자에 의한 수신처의 등록/변경의 제한 | 사용자에 의한 수신처의 등록/변경을 금지합니다.
공유 사용자의 기능 제한 | 공유 사용자의 사용을 허가하고 있을 때는, 공유 사용자가 스캔 전송 기능을 사용할 수 없도록 제한합니다.
LDAP 서버의 등록 삭제 | LDAP 서버를 이용하지 않는 경우에는, 이 기기에서 LDAP 서버의 등록 정보를 삭제합니다.
[전송 수신지 제한] | 직접 입력에 의한 수신처의 지정을 제한합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

Scan to Authorized Folder를 사용하면, 다음의 제한이 있습니다.

- 스캔 전송을 할 때에, 직접 입력에서 수신처를 지정할 수 없다

- 박스로의 파일 저장을 할 수 없다

- 박스에서의 파일 전송을 할 수 없다

- 파일링 넘버 박스를 이용할 수 없다.

- 전송 이력에서 수신처를 선택할 수 없다

- URL 통지 기능을 이용할 수 없다

## 직접 입력에 의한 수신처 지정을 제한하기

관리자 모드의 [사용자 인증/부문 관리]-[전송 수신지 제한]에서, [전송 수신지 제한]을 [ON]으로 설정합니다(초기값:[OFF]).