사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타팩스 서버와 연계하기

# 팩스 서버와 연계하기

- 개요
- 응용 프로그램을 등록하기
- 응용 프로그램 설정 템플릿
- E-mail 형식으로 통신할 팩스 서버와 연계하기

## 개요

팩스 서버를 사용하시는 경우에, 응용 프로그램의 등록과, 응용 프로그램을 사용하기 위한 서버의 설정을 할 수 있습니다.

E-mail 형식으로 통신할 팩스 서버를 사용하시는 경우에는, 전송처의 번호에 Prefix와 Suffix를 자동으로 부가하도록 설정할 수 있습니다.

#####

이 기기의 제어판에서, 등록한 응용 프로그램의 표시나 조작을 수행할 수 있습니다. 단, 다음의 조건을 만족시킬 필요가 있습니다.

- 옵션의 팩스 키트가 장착되어 있지 않다

- 인터넷 팩스 기능이 무효이다

## 응용 프로그램을 등록하기

응용 프로그램의 등록과, 응용 프로그램을 사용하기 위한 서버의 설정을 합니다.

- 옵션의 팩스 키트를 장착하고 있는 경우에는 설정할 수 없습니다.

1. 관리자 모드의 [수신지 등록]-[응용 등록]에서, 응용 프로그램을 등록하고 싶은 장소를 선택하고, [등록 편집]을 클릭합니다.

2. [응용 템플릿 사용]을 선택하고, 사용할 템플릿을 선택합니다.

   - 템플릿을 사용하지 않는 경우에는, [응용 템플릿 미사용]을 선택합니다.

   - 이 기기에서 사용할 수 있는, 템플릿에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. [다음]을 클릭합니다.

4. 응용 프로그램의 등록과 서버의 설정을 하고, [다음]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [어플리케이션 설정] | 등록할 응용 프로그램의 설정을 합니다.
   | [응용명] | 응용 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내).
   [서버 설정] | 응용 프로그램을 사용하기 위한 서버의 설정을 합니다.
   | [호스트 주소] | 응용 프로그램을 사용할 서버의, 호스트 주소를 입력합니다(15문자 이내, 기호는 .만 사용 가능)
   [파일 경로] | 전송처의 파일 경로를 입력합니다(96문자 이내).
   [사용자 ID] | 서버에 로그인 하기 위한, 사용자 ID를 입력합니다(47문자 이내).
   [암호] | [사용자 ID]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(31문자 이내).
   [익명] | 수신처의 서버에서 인증이 필요 없을 때는, [ON]을 선택합니다.
   [PASV 모드] | 사용하시는 환경에서 PASV 모드를 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다.
   [프럭시] | 사용하시는 환경에서 프록시 서버를 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다.
   [포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다.

5. 설정하고 싶은 확장 항목을 선택하고, [편집]을 클릭합니다.

6. 선택한 확장 항목의 [기능 설정] 화면에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [버튼명] | 버튼 이름을 입력합니다(16문자 이내).
   [기능명] | 기능명을 선택합니다.
   [판넬상에 표시할 메시지] | 터치 패널에 표시할 이름을 입력합니다(32문자 이내).
   [표시 방법] | 터치 패널에서의 표시 방법을 선택합니다.
   [초기값] | 초기값을 입력합니다. 입력할 수 있는 문자수는, [기능명]에서 선택한 기능에 따라 다릅니다. 초기값을 숨기고 싶은 경우에는, [****표시합니다.]에 체크를 합니다.
   [키보드 종류] | 터치 패널에 표시할 때의 키보드 타입을 선택합니다.
   [옵션 설정] | [기능명]에서 선택한 기능에 따라서, 옵션 설정을 합니다.

7. [확인]를 클릭합니다.

## 응용 프로그램 설정 템플릿

Web Connection에는, 다음과 같은 템플릿이 준비되어 있습니다. 템플릿에는, 응용 프로그램별로 다른 확장 항목이, 미리 설정되어 있습니다.

[WalkUp Fax]

[No.] | [버튼명] | [기능명] | [키보드 종류] | [초기값] | [옵션 설정]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [Sender Name (CS)] | [Name] | [ASCII] | [Walkup] | 설정 없음
2 | [Fax Number (CS)] | [Personal Fax Number] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
3 | [TEL Number (CS)] | [Personal Voice Number] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
4 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
5 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
6 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음

[Fax with Account]

[No.] | [버튼명] | [기능명] | [키보드 종류] | [초기값] | [옵션 설정]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 설정 없음
2 | [Sender Name (CS)] | [Name] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
3 | [Password] | [Password] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
4 | [Password Auth#] | [Authentication] | 설정 없음 | 설정 없음 | [없음]
5 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
6 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
7 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
8 | [Cover Sheet Type] | [CoverSheet] | 설정 없음 | 설정 없음 | 설정 없음
9 | [Hold For Preview] | [Hold For Preview] | 설정 없음 | 설정 없음 | [아니오]

[Secure Docs]

[No.] | [버튼명] | [기능명] | [키보드 종류] | [초기값] | [옵션 설정]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 설정 없음
2 | [Password] | [Password] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
3 | [Password Auth#] | [Authentication] | 설정 없음 | 설정 없음 | [없음]
4 | [Delivery Method] | [Delivery] | 설정 없음 | 설정 없음 | [안전]
5 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
6 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
7 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
8 | [Cover Sheet Type] | [CoverSheet] | 설정 없음 | 설정 없음 | 설정 없음
9 | [Document PW] | [Document Password] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음

[CertifiedDelivery]

[No.] | [버튼명] | [기능명] | [키보드 종류] | [초기값] | [옵션 설정]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 설정 없음
2 | [Password] | [Password] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
3 | [Password Auth#] | [Authentication] | 설정 없음 | 설정 없음 | [없음]
4 | [Delivery Method] | [Delivery] | 설정 없음 | 설정 없음 | [인증]
5 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
6 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
7 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음
8 | [Cover Sheet Type] | [CoverSheet] | 설정 없음 | 설정 없음 | 설정 없음
9 | [Document PW] | [Document Password] | [ASCII] | 설정 없음 | 설정 없음

## E-mail 형식으로 통신할 팩스 서버와 연계하기

E-mail 형식으로 통신할 팩스 서버를 사용하는 경우에는, 전송처의 번호에, 접두어(Prefix)와 접미어(Suffix)를 자동적으로 부가할 수 있습니다.

관리자 모드의 [시스템 설정]-[시스템 연결 설정]-[시스템 연결 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[Prefix/Suffix 자동 설정] | 전송처의 번호에 Prefix와 Suffix의, 자동적 부가 여부를 선택합니다. [ON]을 선택하면, 관리자 모드의 [수신지 등록]-[접두사/접미사]에서, 등록 No.1로 설정된 문자를 자동적으로 부가합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

[Prefix/Suffix 자동 설정]을 [ON]으로 설정하면, 다음의 제한이 발생합니다.

- 관리자 모드의 [팩스 설정]을 설정할 수 없습니다([수신지확인표시기능], [주소 2 입력 기능(전송)], [주소 2 입력 기능(등록)], [PC-Fax 송신 허가 설정]을 제외).

- 관리자 모드의 [수신지 등록]-[응용 등록]을 설정할 수 없습니다.

- 게시판 박스, 폴링 송신 박스, 강제 메모리 수신 박스, 재전송 박스를 사용할 수 없습니다.

- 게시판 박스, 중계 박스를 등록할 수 없습니다.

- 친전 수신을 할 수 없습니다.

- [오프-훅] 키를 사용할 수 없습니다.

- 팩스/스캔 모드의 [팩스 발신자 설정], [회선 설정], [퀵 메모리 송신], [폴링 송신], [폴링 수신], [타이머 통신], [암호 전송], [F-코드 송신]은 설정할 수 없습니다.

- 네트워크 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.

- 팩스의 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, [외신], [톤], [일시 정지], [-], [회선 설정]을 지정할 수 없습니다.

- 제어판의 작업 표시 화면에서, 통신 관리 보고서, 전송 관리 보고서, 수신 관리 보고서를 인쇄할 수 없습니다.

- 작업의 이력에는, Prefix와 Suffix를 제외한 번호를 표시합니다.

- 전송 작업의 종류는, E-mail로써 취급됩니다.

- 카운터의, 팩스 전송 매수는 갱신되지 않습니다.