사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명파일 송신 (WebDAV)
검색

# 파일 송신 (WebDAV)

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [직접 입력]
    - [파일 송신 (WebDAV)]

읽어 들인 원고 데이터를 WebDAV 서버에 전송할 때에, 수신처로 할 WebDAV 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 입력합니다.

복수의 수신처를 지정할 때는, [다음 전송지]를 탭하면, 수신처를 추가할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[호스트명] | WebDAV 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 입력합니다(253바이트 이내). 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로] | [호스트명]에 입력한 WebDAV 서버의 저장 폴더명을 입력합니다(142바이트 이내). 입력 예:"scan" WebDAV 폴더 내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명의 사이에 "/"를 입력합니다. 입력 예:"scan/document"
[사용자 명] | [파일 경로]에 입력한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명을 입력합니다(64문자 이내). 입력 예:"public_user"
[암호] | [사용자 명]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [80]입니다.
[프록시] | 사용 환경에서 프록시 서버를 이용하고 있을 때에 선택합니다.
[SSL 설정] | 사용 환경에서 SSL을 이용하고 있을 때에 선택합니다.