사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명피니셔 조정
검색

# 피니셔 조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]

스테이플이나 펀치, 용지 접지 등의 위치를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[중앙 스테이플 위치 조정] | 중철했을 때의 스테이플 위치가 용지의 접은 자국과 맞지 않는 경우에, 접은 자국에 맞도록 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[반-접지 위치 조정] | 반-접지 했을 때의 접지 부분의 위치가 용지의 중앙이 아닌 경우에, 중앙이 되도록 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[제1 3단 접지 위치 조정] | 3단 접지했을 때의 접지 부분의 위치가 3등분이 되지 않는 경우에, 첫 번째의 접은 자국의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[제2 3단 접지 위치 조정] | 3단 접지했을 때의 접지 부분의 위치가 3등분이 되지 않는 경우에, 두 번째의 접은 자국의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[펀치 가로 위치 조정] | 펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 가로 방향으로 어긋나 있는 경우에, 펀치 구멍의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[펀치 레지스트 루프량 조정] | 펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 끝과 평행이 되지 않는 경우, 평행이 되도록 용지의 기울기를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[용지 조정판 위치조정] | 배지된 용지가 어긋날 때에, 배지된 용지를 맞춘 정렬판의 폭을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.