사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명모든 데이터 덮어쓰기 삭제
검색

# 모든 데이터 덮어쓰기 삭제

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스토리지 관리 설정]
        - [모든 데이터 덮어쓰기 삭제]

이 기기를 폐기 또는 임대 반납할 때 등에, 이 기기의 저장 장치의 모든 영역에 저장된 모든 데이터를 덮어써서 삭제합니다. 또, 모든 암호를 출하 시 설정으로 되돌립니다.

이 조작을 실행하기 전에, 서비스 센터에 연락하십시오.

덮어쓰기 삭제를 실행할 때는, [덮어쓰기 삭제 방식]을 선택하여, [삭제 실행]을 탭합니다.

- [모드 1]:0x00으로 덮어쓰기

- [모드 2]:1바이트의 난수로 덮어쓰기-1바이트의 난수로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기

- [모드 3]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-1바이트의 난수로 덮어쓰기-검증

- [모드 4]:1바이트의 난수로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기

- [모드 5]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기

- [모드 6]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-난수로 덮어쓰기

- [모드 7]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0xaa로 덮어쓰기

- [모드 8]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0xaa로 덮어쓰기-검증

초기값은 [모드 1]입니다.

#####

- [삭제 실행]을 탭한 후, [덮어쓰기 & 보고서 인쇄]를 선택하면, 데이터 삭제 후에 결과 보고의 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 필요에 따라서, 보고서에 기재하는 고객명을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.