사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명프로토콜 지정
검색

# 프로토콜 지정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPsec 설정]
          - [IPsec 설정]
            - [프로토콜 지정]

IPsec 통신을 수행하는 프로토콜을 지정합니다. 프로토콜 지정은 10항목까지 등록할 수 있습니다.

그룹을 선택하여, [편집]을 누릅니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 프로토콜의 설정을 등록하는 경우는, [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[그룹명] | 프로토콜 지정의 그룹명을 입력합니다(10문자 이내).
[프로토콜 식별] | IPsec 통신을 수행하는 프로토콜을 선택합니다. 초기값은 [지정 안 함]입니다.
[포트 방식 지정] | [프로토콜 식별]에서 [TCP] 또는 [UDP]를 선택한 경우에, IPsec 통신을 수행하는 포트 번호를 설정합니다.
[메시지 유형] | [프로토콜 식별]에서 [ICMP] 또는 [ICMPv6]를 선택한 경우, ICMP 메시지의 종류를 지정합니다.

#####

- 등록 완료된 프로토콜의 설정의 내용을 확인할 때는, 그룹명을 선택하고, [설정 내용]을 누릅니다.