사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### E-mail의 제목과 본문을 등록하려면([E-mail 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [E-Mail 설정]

E-mail의 제목과 본문의 정형문을 등록합니다. 등록한 제목과 본문은, 전송 전에 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[제목] | E-mail의 제목에 사용하는 정형문을 등록합니다. 제목은, 10건까지 등록할 수 있습니다. [제목]을 탭하면, 등록된 제목의 목록을 표시합니다. [초기치]라고 표시되어 있는 제목은, E-mail의 전송 시에 제목으로 자동으로 삽입됩니다. 자동 삽입할 제목을 변경할 때는, 임의의 제목을 선택해서 [초기치 설정]을 탭합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[본문] | E-mail의 본문에 사용하는 정형문을 등록합니다. 본문은, 10건까지 등록할 수 있습니다. [본문]을 탭하면, 등록된 본문의 목록을 표시합니다. [초기치]라고 표시되어 있는 본문은, E-mail의 전송 시에, 본문으로 자동으로 삽입됩니다. 자동 삽입할 본문을 변경할 때는, 임의의 본문을 선택하고, [초기치 설정]을 탭합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([스캐너/팩스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [스캐너/팩스 설정]

팩스/스캔 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 팩스/스캔 모드의 메인 화면을, [주소검색/LDAP 검색], [작업 내역], [등록 수신지로부터], [직접 입력]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로그램 초기 표시] | [프로그램]의 메인 페이지에 표시할 페이지를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소록 초기 표시] | [등록된 전송지]를 표시했을 때, 처음 표시할 검색 문자와 수신처 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 순서 초기 설정] | [등록된 전송지]에 표시할 수신처의 정렬 순서를 등록 번호, 등록명 중 어느 순서로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 표시 방법 초기 설정] | [등록된 전송지]의 표시를 버튼 표시, 목록 표시 중 어느 것으로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 등록 수신처를 검색할 때, 검색마다 대문자/소문자를 구별하려면([검색 옵션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [검색 옵션 설정]

등록 수신처의 상세 검색을 수행하는 경우의, 검색 화면의 표시 내용을 설정합니다. 또, 이 기기 기능의 검색 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[영대문자와 영소문자] | 등록한 수신처를 검색할 때에, 알파벳 대문자와 소문자의 구별 여부를 선택합니다. 초기값은 [구별]입니다.
[검색 옵션 화면] | [영대문자와 영소문자]의 설정을, 수신처를 검색할 때에 변경하고 싶을 때는 [표시 ON]을 선택합니다. [표시 ON]을 선택하면, [명칭 검색], [전송지 검색] 각각의 화면에, 설정을 전환하는 체크 박스를 표시합니다. 초기값은 [표시 OFF]입니다.
[검색 항목 설정] | [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능], [사용자 설정], [관리자 설정]의 기능을 검색하기 위한 키를 화면에 표시하여, 이 기기의 기능을 검색할지 선택합니다. [검색 ON]을 선택하면, 검색하는 범위를 설정할 수 있습니다. [응용], [복사 기능], [스캔/팩스 기능]을 검색 대상에 포함할지 선택합니다. 초기값은 [검색 ON]입니다.

#### 컬러로 전송할 때의, 압축 방법의 초기값을 변경하려면([JPEG 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [JPEG 압축 방법]

컬러로 전송할 때의 압축 방법 초기값을, [고화질], [표준], [고압축]에서 선택합니다.

데이터의 크기는 [고화질]이 가장 크며, [고압축]이 가장 작습니다.

초기값은 [표준]입니다.

#### 흑백으로 전송할 때의, 압축 방법의 초기값을 변경하려면([흑백 2값 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [흑백 2값 압축 방법]

흑백으로 전송할 때의 압축 방법의 초기값을, [MH] 또는 [MMR]에서 선택합니다.

[MH]는 [MMR]에 비해서, 데이터의 크기가 커집니다. [MMR]에서 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때는, [MH]에서 저장합니다.

초기값은 [MMR]입니다.

#### TWAIN 스캔으로 화상을 불러올 때에, 제어판을 잠그는 시간을 변경하려면([TWAIN 조작 잠금 시간])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [TWAIN 조작 잠금 시간]

컴퓨터에서 TWAIN 대응 컴퓨터 응용 프로그램에 의한 스캔을 조작하면, 이 기기의 제어판을 잠급니다.

필요에 따라서, 잠금을 자동 해제하기까지의 시간을 변경합니다.

초기값은 [120초]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능을 표준 상태로 등록하려면([스캐너/팩스 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [스캐너/팩스 초기설정]

팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 스캔, 팩스 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [확대 표시 초기설정]

확대 표시에서 사용할 경우에, 팩스/스캔 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

팩스/스캔 모드의 옵션 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다..

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 컴팩트 PDF/컴팩트 XPS 형식으로 저장할 때의, 압축 방법을 변경하려면([콤팩트 PDF/XPS 압축 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [콤팩트 PDF/XPS 압축 방법]

컴팩트 PDF 형식 또는 컴팩스 XPS 형식으로 저장할 때의 압축 방법을, [고화질], [표준], 고압축에서 선택합니다.

데이터의 크기는 [고화질]이 가장 크며, [고압축]이 가장 작습니다.

초기값은 [표준]입니다.

#### TIFF 형식으로 저장한 파일을 컴퓨터에서 열 수 없을 때에, 압축 방법을 변경해서 열 수 있도록 하려면([컬러 TIFF 형식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [컬러 TIFF 형식]

원고 데이터를 TIFF 형식으로 저장할 때의 압축 방법을, [TIFF(TTN2)] 또는 [TIFF(modified TAG)]에서 선택합니다.

[TIFF(TTN2)]에서 저장한 파일을 컴퓨터로 열 수 없을 때는, [TIFF(modified TAG)]를 선택합니다.

초기값은 [TIFF(TTN2)]입니다.

#### 아웃라인 PDF 형식으로 저장할 때의, 그래픽의 아웃라인 처리의 정밀도를 변경하려면([그래픽의 아웃라인화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [그래픽의 아웃라인화]

아웃라인 PDF 형식으로 저장할 때의, 화상(그래픽)의 아웃라인 처리의 정밀도를 선택합니다.

[LOW], [MIDDLE], [HIGH]의 순서로 아웃라인 처리의 정밀도가 올라갑니다. [OFF]를 선택하면 아웃라인 처리를 하지 않습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 전송처에서 파일명의 중복을 회피하기 위해 파일명에 자동으로 문자열을 부가하려면([송신 문서명 중복 회피])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [송신 문서명 중복 회피]

사용자가 파일명을 지정해서 전송하는 경우에, 전송처에서의 파일명 중복을 회피하기 위해, 파일명에 자동으로 문자열을 부가할지 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 검색 가능 PDF 작성 시에, OCR의 문자 인식의 정밀도와, 처리의 속도 중 우선할 것을 선택하려면([OCR 동작 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [OCR 동작 설정]

검색 가능 PDF 또는 문자 검색 가능한 PPTX, DOCX, XLSX 파일을 작성할 때에, OCR 문자 인식의 정밀도와, 처리의 속도 중 우선할 것을 선택합니다. 초기값은 [속도 우선]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[정도 우선] | 문자 인식의 정밀도를 우선합니다. 또한, 원고의 기울기를 자동으로 보정합니다.
[속도 우선] | 처리의 속도를 우선합니다. 원고의 기울기는 보정하지 않습니다.

#####

- 검색 가능 PDF 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-105 v4 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식의 XPS, 컴팩트 XPS, PPTX는 Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### PDF 형식으로 전송하는 스캔 프로세스를 이용할 때에, 파일 형식을 PDF/컴팩트 PDF에서 선택하려면([분리 스캔 PDF 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [분리 스캔 PDF 설정]

스캔 서버에 전송할 때의 파일 형식을, [PDF] 또는 [PDF 압축]에서 선택합니다. 스캔 프로세스에 설정된 파일 형식이 PDF 형식인 경우에 적용됩니다.

초기값은 [PDF]입니다.

#### XPS 형식으로 전송할 스캔 프로세스를 이용할 때에, 파일 형식을 XPS/컴팩트 XPS에서 선택하려면([분리 스캔 XPS 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [스캐너/팩스 설정]
      - [분리 스캔 XPS 설정]

스캔 서버에 전송할 때의 파일 형식을, [XPS] 또는 [XPS 압축]에서 선택합니다. 스캔 프로세스에 설정된 파일 형식이 XPS 형식인 경우에 적용됩니다.

초기값은 [XPS]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 메일 주소 입력의 번거로움을 줄이기 위해, 메일 주소의 Prefix와 Suffix를 등록하려면([주소 입력 부가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [주소 입력 부가 설정]

메일 주소의 접두사(Prefix)나 접미사(Suffix)를 등록합니다. 또, 메일 주소를 입력할 때에, 등록한 Prefix/Suffix를 호출하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주소 입력 부가] | 주소 입력 부가 기능의 사용 여부를 선택합니다. [사용 ON]을 선택하면, 메일 주소를 입력할 때에, [Prefix/Suffix 등록]에서 등록한 Prefix/Suffix를 호출할 수 있습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[Prefix/Suffix 등록] | 메일 주소의 입력을 보완하는 Prefix/Suffix를 등록합니다. Prefix/Suffix는, 8건까지 등록할 수 있습니다. [Prefix]:접두사(Prefix)를 입력합니다(20문자 이내). [Suffix]:접미사(Suffix)를 입력합니다(64문자 이내).

#### 팩스/스캔 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 수신처 등록, From 주소 등, 사용자가 변경할 수 있는 기능을 제한하려면([변경 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [변경 금지 설정]

사용자에 대해서, 수신처 정보나 E-mail의 발신자 주소 등의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 우선 순위 변경] | 사용자에 대해서, 작업의 인쇄 우선 순위의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기타 사용자 작업 삭제] | 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자에 대해서, 다른 사용자의 작업을 삭제하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신지 등록 변경] | 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배율 등록 변경] | 사용자에 대해서, 등록 배율의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[From 주소 변경] | 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[등록 오버레이 변경] | 사용자에 대해서, 등록되어 있는 오버레이 화상의 덮어쓰기나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[생체/IC카드정보등록] | 사용자에 대해서, 사용자 자신의 신체 인증 정보나 IC 카드 인증 정보의 등록이나 삭제를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 인증/부문 인증 연동] | 사용자 인증과 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자에 대해, 사용자 인증과 부문 관리의 연동 설정의 변경을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 수신처로 전송(동보 송신)을 금지하려면([복수 주소 금지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [조작 금지 설정]
          - [복수 주소 금지]

사용자에 대해서, 복수의 수신처로 전송을 금지할지 선택합니다. 동보 송신을 금지할 경우 [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 미리보기를 눌렀을 때의 동작이나, 미리보기 표시 방법을 변경하려면([미리보기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [미리보기 설정]

제어판의 미리보기를 눌렀을 때의 미리보기 표시의 방법 등, 미리보기 기능에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고 방향 설정 표시] | 팩스/스캔 모드에서 원고를 읽어 들일 때, 미리보기를 누른 후, 원고를 놓는 방향을 선택하는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[실시간 미리보기] | 팩스/스캔 모드에서 원고를 읽어 들일 때, 원고를 읽어 들이면서 한 페이지마다 미리보기 화상을 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[설정 키 초기 표시] | 미리보기 화면을 열었을 때에, 설정 키를 표시한 상태로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[미리보기 표시 조건(표준 App.)] | 미리보기 화상의 표시 조건을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[미리보기 표시 조건(등록 App.)] | OpenAPI 응용 프로그램을 이용할 때의, 미리보기 화상의 표시 조건을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 스캔한 모드명의 이니셜 추가 여부를 설정하려면([머리말 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [머리말 기능]

파일명에 기능의 이니셜을 넣을지 선택합니다. 파일명의 앞에, 아래의 문자를 넣습니다.

C:복사

S:팩스/스캔, 박스

P:프린터

초기값은 [첨부]입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 임의의 문자열을 추가하려면([추가할 문자열])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [추가할 문자열]

파일명에 장치명을 추가할지, 임의의 문자열을 추가할지 선택합니다. 임의의 문자열을 추가할 때는, 추가할 문자열을 입력합니다.

장치명에는, [관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]의 이름을 사용합니다.

초기값은 [장치 이름]입니다.

#### 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄하려면([제목/본문 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [원-터치 등록 목록]
        - [제목/본문 목록]

이 기기에 등록된 E-mail의 제목과 본문을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### PDF 처리 기능에서 PDF/A에 준거한 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경하려면([PDF/A 초기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [PDF 설정]
        - [PDF/A 초기 설정]

PDF 처리 기능에서 PDF/A에 준거한 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경합니다.

초기값은 [설정 불가]입니다.

#####

- PDF 처리 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-102 v3 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### PDF 처리 기능에서 Web 브라우저의 표시에 최적화된 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경하려면([PDF의 Web 최적화 기본])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [PDF 설정]
        - [PDF의 Web 최적화 기본]

PDF 처리 기능에서 Web 브라우저에서의 표시에 최적화된 PDF를 작성할 때의 설정 초기값을 변경합니다.

초기값은 [사용 안함]입니다.

#####

- PDF 처리 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-102 v3 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 검색 가능 PDF 작성 시에, OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정할 때의 조건을 설정하려면([검색가능한 PDF 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [PDF 설정]
        - [검색가능한 PDF 설정]

검색 가능 PDF 기능에서 문자 검색이 가능한 PDF를 작성하는 경우에, OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정할 때의 조건을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[유효]/[무효] | 검색 가능 PDF 작성 시에, OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정하는 기능을 유효로 할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[추출 문서명 최대 길이 설정] | OCR의 문자 인식 결과에서, 문서의 이름으로 적당한 문자열을 추출할 때의 문자열 최대 길이를 설정합니다. 초기값은 [30 문자]입니다.
[문서명 확인 설정] | OCR의 문자 인식 결과에서 문서명을 자동 설정할 때에, 설정된 문서명을 확인하는 화면을 표시할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#####

- 검색 가능 PDF 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리에 추가로, i-Option LK-105 v4 또는 i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.