사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해피니셔 FS-534/중철기 SD-511/펀칭 키트 PK-520

# 피니셔 FS-534/중철기 SD-511/펀칭 키트 PK-520

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 제1 출력 트레이 | 인쇄된 용지가 배지됩니다.
2 | 제2 출력 트레이 | 인쇄된 용지가 배지됩니다.
3 | 전면 도어 | 용지 걸림, 침 막힘, 스테이플 카트리지 교환 시에 엽니다.
4 | 수평 반송 유닛 커버 | 수평 반송부에서 용지 걸림을 일으킨 용지를 꺼낼 때에 엽니다.
5 | 스테이플러 | 침 막힘을 처리할 때에 앞으로 이동시킵니다.
6 | 가이드 레버[FS2] | 용지 걸림을 처리할 때에 엽니다.
7 | 용지처리 다이얼[FS1] | 피니셔 내에서 용지 걸림을 일으킨 용지를 꺼낼 때에 돌립니다.
8 | 용지처리 다이얼[FS5] | 피니셔 내에서 용지 걸림을 일으킨 용지를 꺼낼 때에 돌립니다.
9 | 펀치 폐기 쓰레기 통 | 펀치 기능에 의해 쌓인 펀치 찌꺼기를 처리할 때에 꺼냅니다.
10 | 스테이플 카트리지 | 침 막힘이나 스테이플 카트리지 교환 시에 피니셔에서 꺼냅니다.
11 | 가이드 레버[FS4] | 용지 걸림의 처리를 할 때에 엽니다.
12 | 다이얼 | 침 막힘의 처리를 할 때에 돌려서, 스테이플러를 앞으로 이동시킵니다.
13 | 손잡이[SD2] | 용지 걸림의 처리를 할 때에 엽니다.
14 | 중철기 | 용지 걸림, 침 막힘, 스테이플 카트리지 교환 시에 꺼냅니다.
15 | 용지처리 다이얼[SD3] | 피니셔 내에서 용지 걸림을 일으킨 용지를 꺼낼 때에 돌립니다.
16 | 손잡이[SD1] | 중철기를 넣고 뺄 때에 여기를 잡고 실행합니다.
17 | 반송 유닛[FS3] | 반송부에서 용지 걸림을 일으킨 용지를 꺼낼 때에 엽니다.
18 | 펀칭 키트 | 피니셔에 펀치 키트를 장착하는 것으로, 인쇄된 용지에 파일링용의 구멍(펀치 구멍)을 냅니다.
19 | 상부 커버 | 피니셔 내에 용지 걸림을 일으킨 용지를 꺼낼 때에 엽니다.
20 | 스테이플 카트리지 | 침 막힘이나 스테이플 카트리지 교환 시에 중철기에서 꺼냅니다.
21 | 손잡이[SD5] | 용지 걸림의 처리를 할 때에 엽니다.
22 | 손잡이[SD4] | 용지 걸림의 처리를 할 때에 엽니다.
23 | 접지 배지 트레이 | 접지/중철 기능에서 인쇄된 용지가 배지됩니다.