사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명원고 외 영역 삭제
검색

# 원고 외 영역 삭제

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [삭제]
      - [원고 외 영역 삭제]

ADF를 연 상태로, 원고면 유리 위에 원고를 놓고 복사할 때에, 원고를 자동으로 검지해서, 원고 이외 부분을 제거합니다.

#####

- 원고면 유리 상의 읽어 들이는 영역은, 복사하는 용지 크기와 같은 크기입니다. 원고는, 읽어 들이는 영역내에 놓아주십시오.

- 자동적으로 검지할 수 있는 원고 크기는 3/8인치 3/8인치(10mm 10mm)이상입니다. 검지할 수 없었던 경우에는, 백지가 배지됩니다.

- 원고 화상이 앞 끝이나 뒤 끝에서 결손되는 경우가 있습니다.

#####

제거 방법은, [사각 제거]와 [구형 제거]에서 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [사각 제거]:원고의 배경이 연한 경우는, 원고와 원고 이외의 구별이 쉬우므로, 원고의 바깥쪽(외부의 빛에 의한 그림자)을 제거하고 복사합니다.

- [구형 제거]:원고의 배경이 진한 경우는, 원고와 원고 이외의 구별이 어려워, 원고의 바깥쪽(외부의 빛에 의한 그림자)도 남긴 채 복사합니다.