사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타작업 스킵의 조건을 설정하기

# 작업 스킵의 조건을 설정하기

인쇄 중의 작업의 처리가, 용지의 부족, 배지 트레이의 적재량 오버, 용지 부적합 등의 경고로 정지하는 경우에, 다음의 작업을 실행하는 것을, 작업 스킵이라고 부릅니다.

다음의 작업이 팩스의 경우와, 팩스 이외의 경우에서, 각각 앞의 작업을 건너뛰기 할지를 설정할 수 있습니다.

관리자 모드의 [시스템 설정]-[작업 우선순위 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[팩스 수신 작업 우선] | 복사나 프린트 중에 팩스를 수신한 경우, 팩스를 우선해서 인쇄할지를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[작업 스킵 (팩스)] | 용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 정지한 경우, 다음의 작업이 수신한 팩스의 인쇄인 경우에 한해, 먼저 처리할지를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[작업 스킵 (팩스 수신 제외)] | 용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 정지한 경우, 다음의 작업이 수신한 팩스의 인쇄 이외인 경우에 한해, 먼저 처리할지를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.