사용자 설명서

검색

홈자주하는 질문박스

# 박스

#### Q1. 박스에 저장한 파일의 이름을 변경할 수 있습니까?

A1. 변경할 수 있습니다.

#####

- 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q1. 박스에 저장한 파일의 이름을 변경할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. [사용자 박스]를 탭해서, 파일을 저장하고 있는 박스를 선택하고, [열기]를 탭합니다.

   - 박스는 더블 탭해서 열 수도 있습니다.

2. 이름을 변경할 파일을 선택해서, [기타]를 탭하고, [명칭 변경]을 탭합니다.

3. 이름을 입력하고, []를 탭합니다.

   - 박스에 저장되어 있는 파일 이름은, 파일 전송일 때의 파일명이 됩니다. 파일명을 변경할 때는, 전송처의 서버 조건을 고려해서 변경할 것을 권장합니다.

#### Q2. 박스에 저장한 데이터를, 저장 시와는 다른 설정으로 변경해서 이용할 수 있습니까?

A2. 박스에 저장한 파일의 화상이나 문자의 크기를 변경해서 인쇄하거나, 해상도를 변경해서 전송할 수 있습니다.

조작하는 내용에 따라서, 변경할 수 있는 설정 항목이 다릅니다.

#####

- 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q2. 박스에 저장한 데이터를, 저장 시와는 다른 설정으로 변경해서 이용할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. [사용자 박스]를 탭해서, 파일을 저장하고 있는 박스를 선택하고, [열기]를 탭합니다.

   - 박스는 더블 탭해서 열 수도 있습니다.

2. 파일을 인쇄하는 경우에는, 인쇄할 파일을 선택하고, [인쇄]를 탭합니다.

   - 파일을 길게 탭해서 메뉴 아이콘을 표시하고, 에 드래그&드롭하는 것으로 같은 조작을 할 수 있습니다.

3. 인쇄 각 기능의 설정을 변경합니다.

   - 변경할 수 있는 설정은, [배율], [양면/조합], [피니싱]입니다.

4. 파일을 전송하는 경우에는, 전송할 파일을 선택하고, [송신]을 탭합니다.

   - 파일을 길게 탭해서 메뉴 아이콘을 표시하고, 에 드래그&드롭하는 것으로 같은 조작을 할 수 있습니다.

5. 수신처를 설정하고, 팩스/스캔의 각 기능의 설정을 변경합니다.

   - 변경할 수 있는 설정은, [해상도], [컬러], [파일 형식], [문서명/건명/기타]입니다.

6. 파일을 외부 메모리에 저장할 경우에는, 저장할 파일을 선택하고, [기타]를 탭해서 [외부 메모리에 저장]을 탭합니다.

   - 파일을 길게 탭해서 메뉴 아이콘을 표시하고, 에 드래그&드롭하는 것으로 같은 조작을 할 수 있습니다.

7. 파일 저장의 각 기능의 설정을 변경합니다.

   - 변경할 수 있는 설정은, [해상도], [컬러], [파일 형식]입니다.

8. Start를 눌러서, 파일을 인쇄/전송/저장합니다.

#####

- 인쇄 및 팩스/스캔의 설정 화면에서 [응용 설정]을 탭하면, 더욱 상세한 기능의 설정을 변경할 수 있습니다.각 설정 항목의 상세에 대해서는, 아래를 읽어주십시오.

- 인쇄 설정 화면일 때: 여기를 읽어주십시오.

- 팩스/스캔 설정 화면일 때:여기를 읽어주십시오.

#### Q3. 박스에 양면 원고를 저장할 수 있습니까?

A3. 원고를 읽어 들일 때에, [양면]으로 설정하면 저장할 수 있습니다.

#####

- 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q3. 박스에 양면 원고를 저장할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 양면 원고를 놓습니다.

2. [사용자 박스]를 탭하고, 저장처의 박스를 선택해서 [저장]을 탭합니다.

3. [단면/양면]을 탭하고, [양면]을 탭합니다.

4. [응용 설정]을 탭하고, [원고 설정]을 선택합니다.

5. 놓은 양면 원고에 맞춰서, [제본 위치]와 [이미지 이동]을 설정하고, []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 박스에 저장합니다.

   - 박스에 저장한 양면 원고를 양면 인쇄하면, 원고와 같은 상태의 인쇄물이 됩니다.

#### Q4. 박스 내의 파일을 자동적으로 삭제할 수 있습니까?

A4. 박스별로 파일의 저장 기간을 설정할 수 있습니다. 설정한 저장 기간이 경과하면, 파일은 자동적으로 삭제됩니다.

#####

- 박스의 파일 저장 기간은, 박스의 등록 시에 설정할 수도 있습니다.

- 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q4. 박스 내의 파일을 자동적으로 삭제할 수 있습니까?

## 설정 방법

1. [유틸리티]를 탭하고, [수신지/박스 등록]을 선택합니다.

2. [박스 등록]-[공유/개인 박스]를 선택합니다.

3. 파일의 저장 기간을 설정할 박스를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

4. [다음]을 탭하고, 파일의 삭제 기간을 선택해서, [확인]을 탭합니다.

#### Q5. 박스에 저장되어 있는 복수의 파일을 합쳐서 인쇄/전송할 수 있습니까?

A5.복수의 파일을 결합해서, 1개의 작업으로써 인쇄 또는 전송할 수 있습니다.

#####

- 최대 10파일을 합쳐서 인쇄 또는 전송할 수 있습니다.

- 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q5. 박스에 저장되어 있는 복수의 파일을 합쳐서 인쇄/전송할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. [사용자 박스]를 탭하고, 박스를 선택해서 [열기]를 탭합니다.

   - 박스는 더블 탭해서 열 수도 있습니다.

2. 인쇄/전송할 파일을 복수 선택합니다.

3. 인쇄하는 경우에는, [기타]를 탭하고, [조합]을 탭합니다. 전송하는 경우에는, [기타]를 탭하고, [일괄 송신]을 탭합니다.

4. 필요에 따라서 인쇄/전송할 파일의 순서를 변경해서, []를 탭합니다.

   - 박스에 저장되어 있는 복수의 파일을 인쇄할 경우, 피니싱은 변경할 수 없습니다.

5. 인쇄 설정 또는 수신처를 설정하고, Start를 누릅니다.

   - 박스에 저장되어 있는 복수의 파일을 전송하는 경우, 팩스, IP주소 팩스의 전송은 할 수 없습니다.

#### Q6. 저장 파일의 피니싱을 변경해서 인쇄할 수 있습니까?

A6. 인쇄 시에 피니싱을 변경할 수 있습니다.

이 기기에 장착하고 있는 옵션에 따라서, 다양한 피니싱이 있습니다.

#####

- 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

## 스테이플

모서리 또는, 2점으로 스테이플 철을 할 수 있습니다. 배포 자료 등을 인쇄할 때에 편리합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

## 펀치

파일링용의 펀치 구멍을 낼 수 있습니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

## 중철

중앙을 스테이플로 철하고, 소책자와 같이 피니싱할 수 있습니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 접지

반-접지, 3단 접지를 할 수 있습니다. 다이렉트 메일이나 안내장을 작성하는데 편리합니다.

#####

- 반-접지, 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

Q6. 저장 파일의 피니싱을 변경해서 인쇄할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. [사용자 박스]를 탭하고, 박스를 선택해서 [열기]를 탭합니다.

   - 박스는 더블 탭해서 열 수도 있습니다.

2. 인쇄할 파일을 선택하고, [인쇄]를 탭합니다.

   - 복수의 파일을 선택하면, 피니싱은 변경할 수 없습니다.

   - 파일을 길게 탭해서 메뉴 아이콘을 표시하고, 에 드래그&드롭하는 것으로 같은 조작을 할 수 있습니다.

3. [피니싱]을 탭하고, 피니싱의 각 항목을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [그룹/분류] | [그룹] | 페이지별로 복수매수 복사할 수 있습니다.
   [분류] | 부수별로 복수매수 복사할 수 있습니다.
   [오프셋] | 설정하면, 용지의 정리를 구별할 수 있도록, 어긋나게 해서 배지합니다.
   [스테이플/펀치] | [스테이플] | 스테이플의 철 방법을 설정합니다.
   [펀치] | 펀치 구멍을 만들지를 설정합니다.
   [위치 지정] | 스테이플과 펀치의 위치를 설정합니다. [자동]으로 설정하면, 놓은 원고의 방향에 맞춰서, 스테이플 및 펀치 위치가 자동적으로 설정됩니다.
   [접지/제본] | 용지의 접지나 중철을 설정합니다.

4. []를 탭합니다.

5. Start를 눌러서, 파일을 인쇄합니다.

#### Q7. 컴퓨터에서 박스의 작성이나 박스 내의 파일 인쇄, 다운로드 등의 조작을 할 수 있습니까?

A7. Web Connection 또는 Windows 파일 공유를 사용하는 것으로, 자리에서 일어나지 않고 박스의 작성이나, 박스 내의 파일 조작을 할 수 있습니다.

#####

- 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- Windows 파일 공유 기능을 사용하려면, 사전에 Web Connection을 사용해서, SMB 서버의 설정과, 파일 공유에 사용할 공유 박스의 작성을 수행할 필요가 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- Windows 파일 공유 기능을 사용해서 조작할 수 있는 것은, 박스 모드에서 공유 박스에 저장한 파일과, 팩스/스캔 모드에서 공유 박스에 저장한 파일만 입니다.

Q7. 컴퓨터에서 박스의 작성이나 박스 내의 파일 인쇄, 다운로드 등의 조작을 할 수 있습니까?

## 조작 방법:Web Connection을 사용하기

1. Web 브라우저를 기동합니다.

2. URL의 필드에, 이 기기의 IP주소를 입력하고 [Enter]를 누릅니다.

   - IP주소는, [유틸리티]-[장치 정보 표시]에서 확인할 수 있습니다.

   - 사용자 인증 또는 부문 관리를 수행하고 있는 경우에는, [사용자 이름]과 [암호]를 입력하고, [로그인]을 클릭하십시오.

3. [박스] 탭을 클릭합니다.

4. 아래의 조작을 수행합니다.

   - 박스의 작성/편집/삭제

   - 박스 내 파일의 인쇄/전송

   - 박스 내 파일의 컴퓨터로의 다운로드

   - 박스 내 파일의 복사/이동/삭제

#####

- 컴퓨터로 한번에 다운로드할 수 있는 파일 크기의 상한은, 400MB까지 입니다.

- 파일 크기가 400MB를 넘는 경우에는, 다운로드 전의 설정에서 페이지 범위를 지정해서, 한번에 다운로드 하는 파일 크기를 400MB 미만으로 하십시오.

## 조작 방법:Windows 파일 공유 기능을 사용하기

1. 컴퓨터에서, 네트워크를 엽니다.

2. 이 기기를 호스트명에서 찾습니다.

   - 이 기기의 호스트명은, [유틸리티]-[관리자 설정]-[네트워크 설정]-[SMB 설정]-[SMB 서버 설정]-[SMB 서버 공통 설정]-[SMB 호스트명]에서 확인할 수 있습니다.

3. 이 기기의 공유 폴더를 열고, 목적의 파일을 찾습니다.

   - 이 기기의 공유 폴더에는, "(9자리의 박스 번호)_(박스 이름)"이라는 룰로 이름이 붙여져 있습니다.

   - 공유 폴더를 열 때에, ID와 암호의 입력이 필요한 경우에는, 아래의 정보를 입력합니다.
     ID:박스 번호
     암호:공유 박스에 설정한 암호

4. 아래의 조작을 수행합니다.

   - 파일을 컴퓨터로의 다운로드

   - 파일 복사/삭제