사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 WINS/NetBIOS 설정
검색

# WINS/NetBIOS 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [WINS/NetBIOS 설정]

이름 해결을 위해 WINS 서버를 도입한 경우에, WINS 서버를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | WINS 서버의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[자동 취득 설정] | WINS 서버의 주소를 자동으로 취득할지 선택합니다. DHCP 등이 유효인 경우에 설정합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[WINS 서버 주소] | WINS 서버의 주소를 수동으로 지정하는 경우에, WINS 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1"
[노드 종류 설정] | 이름 해결 방법을 선택합니다. [B노드]:브로드 캐스트에서 확인합니다. [P노드]:WINS 서버에 확인합니다. [M노드]:브로드 캐스트, WINS 서버의 순서로 확인합니다. [H노드]:WINS 서버, 브로드 캐스트의 순서로 확인합니다. 초기값은 [H노드]입니다.