사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 기본 설정 탭에서 할 수 있는 것

# [기본 설정] 탭에서 할 수 있는 것

[기본 설정] 탭에서는, 원고의 방향이나 용지 크기를 설정할 수 있습니다. 이 기기에서 사용자 인증이나 부문 관리를 도입하고 있는 경우는, 인증 정보를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고 방향] | 컴퓨터 응용 프로그램에서 만든 원고의 방향을 지정합니다. 팩스 드라이버를 열었을 때, 컴퓨터 응용 프로그램에서 설정한 내용과 다른 경우에 맞춰주십시오.
[원고 크기] | 컴퓨터 응용 프로그램에서 만든 원고 크기를 선택합니다. 팩스 드라이버를 열었을 때, 컴퓨터 응용 프로그램에서 설정한 내용과 다른 경우에 맞춰주십시오. 부정형 크기 원고의 경우는, [사용자 지정 크기]를 선택하고 폭과 길이를 지정합니다.
[용지 크기] | 전송할 팩스의 용지 크기를 선택합니다. 원고 크기와 다른 경우, [배율]이 [자동]으로 설정되어 있으면, 선택한 용지 크기에 맞춰 확대 또는 축소됩니다. 부정형 크기로 전송할 경우는, [사용자 지정 크기]를 선택하고 폭과 길이를 지정합니다.
[배율] | 전송 화상의 확대축소 방법을 선택합니다. [자동]:[용지 크기]에서 지정한 크기의 용지에 맞춰 확대 또는 축소합니다. [수동]:지정한 배율로 확대 또는 축소합니다(25-400%).
[인증/부문 관리...] | 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우 사용자명 또는 부문명과 암호를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 서버 속성 용지에 등록한 대판 용지 크기도, [용지 크기]에서 지정된 용지 크기에 맞춰서 축소됩니다.서버 속성 용지는, [초기설정] 탭에서 [프린터 서버 속성 유형 사용]에 체크를 한 경우에 선택할 수 있습니다.

- 수신하는 쪽의 팩스기기 사양에 따라서, 전송하는 원고 크기의 용지로 인쇄되지 않고, A4 등의 정형 크기 용지로 축소될 수 있습니다.