사용자 설명서

검색

홈문제 해결주요 메시지와 처리 방법

# 주요 메시지와 처리 방법

메시지 | 원인 | 처리 방법
--- | --- | ---
[원고대에 문서가 남아있습니다.] | 원고면 유리에 원고가 남아 있습니다. | 원고면 유리의 원고를 제거하십시오.
[일치하는 용지가 없습니다. 용지 크기를 선택하십시오.] | 적합한 크기의 용지가 급지 트레이에 놓여져 있지 않습니다. | 다른 크기의 용지를 선택하거나, 적합한 크기의 용지를 놓아주십시오.
[수동 급지대에 용지를 적재하십시오.] | 적합한 크기의 용지가 수동 트레이에 놓여져 있지 않습니다. | 적합한 크기의 용지를 수동 트레이에 놓아주십시오.
[원고 크기를 자동 검출할 수 없습니다. 용지를 선택해 주십시오.] | (1)원고가 올바르게 놓여져 있지 않습니다. (2)비정형 크기 또는, 검출할 수 없는 작은 크기의 원고를 사용하고 있습니다. | (1)원고를 올바르게 놓아주십시오. (2)용지를 선택해서, 복사하십시오.
[이미지 크기가 선택한 용지와 맞지 않습니다. 원고 방향을 변경하십시오.] | 화상이 용지에 들어가지 않는 방향으로 원고가 놓여져 있습니다. | 원고를 90˚회전시켜서, 다시 놓아주십시오.
[배지 트레이의 용지를 화살표 표시에 따라 제거하십시오. 작업을 계속하려면, [계속]키를 누르십시오. 작업을 삭제하려면, [삭제]키를 누르십시오.] | 가 표시되어 있는 피니셔, 작업분류기의 출력 트레이의 용량이 최대적재량에 도달했으므로, 복사할 수 없습니다. | 가 표시되어 있는 트레이 상의 용지를 모두 제거하십시오.
[로그인 사용자 이름과 암호를 입력하고, [로그인] 또는 [액세스] 키를 누르십시오.] | 사용자 인증되어 있습니다. 사용자명과 올바른 암호를 입력하지 않으면, 복사할 수 없습니다. | 사용자명과 올바른 암호를 입력하십시오.
[로그인 부문 이름과 암호를 입력하고, [로그인] 또는 [액세스] 키를 누르십시오.] | 부문 관리되어 있습니다. 부문명과 올바른 암호를 입력하지 않으면, 복사할 수 없습니다. | 부문명과 올바른 암호를 입력하십시오.
[부서별 카운터가 최대치입니다.] | 부문에서 인쇄할 수 있는 매수가 제한되어 있고, 그 상한에 도달했습니다. | 이 기기의 관리자에게 연락하십시오.
[부가 열려있습니다. 적절하게 닫혀있는지 확인하십시오.] | 이 기기의 도어나 커버가 열려 있거나 옵션이 확실하게 닫혀져 있지 않으므로, 복사할 수 없습니다. | 가 표시되고 있는 이 기기의 도어나 커버, 옵션의 도어나 커버를 확실하게 닫으십시오.
[토너 카트리지를 설치하십시오.] | 토너 카트리지가 올바르게 놓여져 있지 않습니다. | 각 소모품 및 교체 부품을 다시 놓아주십시오. 또는, 서비스 센터에 연락하십시오.
[용지를 보급하십시오.] | 표시되어 있는 트레이에 용지가 없습니다. | 표시되어 있는 트레이에 용지를 보급하십시오.
[토너가 부족하다고 표시되는 경우 교체하십시오.] | 토너가 얼마 남지 않았습니다. | 보수 계약에 따라서, 예비의 토너 카트리지를 준비하십시오.
[토너 카트리지 교체가 필요합니다.] | 토너가 얼마 남지 않았습니다. | 보수 계약에 따라서, 표시되고 있는 토너 카트리지를 교체하십시오.
[토너가 없습니다. 지시에 따라 토너 카트리지를 교체하십시오.] | 토너가 없습니다. | 보수 계약에 따라서, 표시되고 있는 토너 카트리지를 교체하십시오.
[스테이플 핀이 없습니다. 스테이플 카트리지를 교환하거나 스테이플을 취소하십시오.] | 스테이플 침이 없습니다. | 스테이플 카트리지를 교체하십시오.
[용지 걸림이 발생하였습니다. 지시에 따라 용지를 제거하십시오.] | 용지 걸림이 발생했으므로, 복사를 할 수 없습니다. | 안내(설명)에 따라서, 막혀 있는 용지를 제거하십시오.
[폐 펀치 킷 박스가 가득찼습니다. 폐 펀치를 비우십시오.] | (1)펀치 찌꺼기가 가득 찼습니다. (2)펀치 폐기 쓰레기 통이 놓여져 있지 않습니다. | (1)펀치 폐기 쓰레기 통에 쌓인 펀치 찌꺼기를 처리하십시오. (2)펀치 폐기 쓰레기 통을 놓아주십시오.
[이하의 원고 매수를 재설정하십시오.] XX | 용지 걸림 처리가 끝난 후, ADF에서 배지된 원고를 되돌릴 필요가 있습니다. | 표시 매수의 원고를 ADF에 다시 놓아주십시오.
[오류가 발생했습니다. 전면 도어를 열었다 닫으십시오. 오류코드가 다시 나타나면, 서비스를 요청하십시오.] | 이 기기에 어떤 장애가 발생해서, 복사할 수 없습니다. | 화면의 메시지에 따라서, 장애를 처리하십시오. 처리 또는 해제할 수 없는 경우에는, 화면에 표시되고 있는 장애 코드를 서비스 센터에 연락하십시오.
[오류가 발생했습니다. 메인 스위치를 껏다가 켜십시오. 오류 코드가 다시 나타나면, 서비스를 요청하십시오.]
[오류가 발생했습니다. 서비스를 요청하십시오.] | 이 기기에 어떤 장애가 발생해서, 복사할 수 없습니다. | 화면에 표시되고 있는 장애 코드를 서비스 센터에 연락하십시오.
[ADF 좌측의 슬릿 유리를 마른 천으로 청소하십시오. 이 상태로 조작을 계속하면, 출력 화상에 줄이 발생할 수 있습니다.] | 슬릿 유리가 더러워져 있습니다. | 슬릿 유리를 마른 천으로 청소하십시오.
[입력한 인증 정보는 접속 시도 실패로 유효하지 않습니다. 관리자에게 문의하십시오.] | 인증에 지정 횟수만큼 연속 실패했으므로, 인증 정보가 무효로 되어 있습니다. | 이 기기의 관리자에게 연락하십시오.
[작업 로그가 최대치입니다. 시스템 관리자에게 문의하시오.] | 작업 로그의 쓰기 영역이 상한에 도달하고 있습니다. | Web Connection에서 작업 로그의 취득을 수행하십시오.
[애니메이션 가이드 데이터가 없습니다. 서비스에 연락하십시오.] | 애니메이션 가이드 데이터가 설치되어 있지 않습니다. | 애니메이션 가이드 데이터의 설치에 대해서는, 서비스 센터에 연락하십시오.