사용자 설명서

검색

홈보안 향상수신한 팩스의 도난이나 분실을 방지하고 싶다

### 보안 향상

- 기밀성이 높은 문서를 인쇄하고 싶다
- 인쇄물의 불법 복사를 방지하기
- 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
- 전송 파일에서 정보 누출을 방지하고 싶다
- 팩스의 잘못된 전송을 방지하고 싶다
- 수신한 팩스의 도난이나 분실을 방지하고 싶다
- 네트워크 통신의 보안을 강화하고 싶다
- 이 기기를 사용할 수 있는 사용자를 제한하고 싶다

# 수신한 팩스의 도난이나 분실을 방지하고 싶다

#### 수신한 팩스를 인쇄하지 않고, 강제적으로 박스에 저장하기(강제 메모리 수신)

강제 메모리 수신은, 수신한 팩스를 이 기기의 강제 메모리 수신 박스에 저장하는 기능입니다. 수신한 팩스는 인쇄되지 않고 저장되므로, 팩스의 도난이나 분실을 방지할 수 있습니다. 또, 강제 메모리 수신 박스에 액세스하려면, 암호의 입력이 필요하므로, 보안을 강화한 팩스 수신을 할 수 있습니다.

Detailed View & Print

#### 수신한 팩스를 인쇄하지 않고, 미리 지정한 수신처로 전송하기(전송 팩스)

전송 팩스는, 수신한 팩스를 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다. 개인 메일 주소로 보내거나 컴퓨터의 공유 폴더로 저장할 수 있습니다. 수신한 팩스는 인쇄하지 않고, 파일로 변환해서 지정된 장소에 전송하므로, 팩스의 도난이나 분실을 방지할 수 있습니다.

Detailed View & Print

#### 수신한 팩스를 인쇄하지 않고 전송처의 팩스 번호별로 지정된 수신처로 전송하기(TSI 수신 분배)

TSI 수신 분배는, 전송처의 팩스 번호(TSI)를 기반으로, 수신한 팩스를 박스에 분배하거나, 컴퓨터의 공유 폴더나 메일 주소로 자동 전송하는 기능입니다. 수신한 팩스는 인쇄하지 않고, 전송처에 따라서 지정된 장소에 분배하므로, 팩스의 도난이나 분실을 방지할 수 있습니다.

Detailed View & Print

#### 수신한 팩스를 인쇄하지 않고, 지정된 박스에 저장하기(PC-FAX 수신)

PC-FAX 수신은, 수신한 팩스를 강제 메모리 수신 박스 또는 지정된 박스에 저장하는 기능입니다. 수신한 팩스는 인쇄되지 않고 저장되므로, 팩스의 도난이나 분실을 방지할 수 있습니다.

Detailed View & Print