사용자 설명서

검색

홈스캔필요에 따라서 수행하는 작업

# 필요에 따라서 수행하는 작업

- 자주 전송하는 수신처를 등록하기
- 수신처의 지정에 LDAP 서버를 사용하기
- 전송하는 E-mail의 제목과 본문을 등록하기
- 수신처의 Prefix와 Suffix를 등록하기
- SMTP 인증을 사용하기
- POP before SMTP 인증을 사용하기
- SSL/TLS로 통신하기
- S/MIME를 사용하기

## 자주 전송하는 수신처를 등록하기

자주 전송하는 메일 주소는, 미리 이 기기의 수신처로 등록함으로써, 전송할 때마다 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신처의 지정에 LDAP 서버를 사용하기

사용자 관리에 LDAP 서버나 Active Directory를 사용할 경우는, 서버를 사용해서 메일 주소의 검색이나 지정을 할 수 있습니다. 수신처의 지정에 서버를 사용할 경우는, 사용 서버를 이 기기에 등록합니다.

등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- LDAP 서버를 사용한 검색 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 전송하는 E-mail의 제목과 본문을 등록하기

E-mail에는, 초기값으로 설정된 제목과 본문이 자동으로 삽입됩니다. 미리 E-mail의 제목과 본문의 정형문을 복수 등록함으로써, 전송처에 따라 나누어 사용할 수 있습니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신처의 Prefix와 Suffix를 등록하기

메일 주소의 접두사(Prefix)와 접미사(Suffix)를 등록합니다.

소속이 동일한 메일 주소가 많은 경우는, @ 마크 이후의 문자열(도메인명)을 등록합니다. 등록해두면, 메일 주소를 입력할 때에 등록한 도메인명을 호출해서 입력을 보완합니다.

도메인명이 긴 메일 주소 등, 도메인명을 등록해서 입력 실수를 방지합니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## SMTP 인증을 사용하기

이 기기는, SMTP 인증에 대응하고 있습니다. 사용 환경에서 SMTP 인증을 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## POP before SMTP 인증을 사용하기

이 기기는 POP before SMTP 인증에 대응하고 있습니다. 사용 환경에서 POP before SMTP 인증을 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## SSL/TLS로 통신하기

이 기기는 SMTP over SSL과 Start TLS에 대응하고 있습니다. 사용하는 환경에서 메일 서버와의 통신을 SSL로 암호화하고 있는 경우에 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## S/MIME를 사용하기

이 기기는 E-mail의 훔쳐보기나 전송자 위조 등의 위험을 회피하는, S/MIME에 대응하고 있습니다. 사용 환경에서 S/MIME를 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- S/MIME를 사용한 전송 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.