사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명보안 설정
검색

# 보안 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]

암호의 설정이나 데이터 관리 방법 등, 이 기기의 보안 기능을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[관리자 암호] | 필요에 따라서, 이 기기의 관리자 암호를 변경합니다.
[박스 관리자 설정] | 이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 필요에 따라서, 박스 관리자를 설정합니다. 박스 관리자는, 모든 사용자의 박스의 등록/삭제나, 사용자 박스와 시스템 박스 내의 파일의 이용을 할 수 있습니다. 시스템 박스의 [외부 메모리]는, 파일의 인쇄만 이용할 수 있습니다. 이 기기의 관리자가, 박스 내의 파일 관리만을 위임하고 싶은 경우에, 박스 관리자를 설정합니다.
[사용 개방 레벨] | 관리자가 설정하는 항목 중, 사용자에 설정 변경을 허락하는 레벨을 선택합니다.
[보안 상세] | 인증 조작이나 데이터 관리에 관한 기능을 제한하여, 보안을 강화합니다.
[보안 강화 설정] | 보안 강화 모드의 유효 여부를 선택합니다. 보안 강화 모드를 유효로 하는 것으로, 여러가지 보안 기능이 연동되어 설정됩니다. 데이터 관리에 있어 안전성을 더욱더 높일 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[스토리지 관리 설정] | 이 기기의 저장 장치를 관리합니다. 하드 디스크에 저장된 데이터의 제거나, 하드 디스크를 암호나 암호화에 의해 보호함으로써, 개인 정보나 기업 정보의 누출을 방지합니다.
[관리 기능 설정] | 카운트의 관리가 곤란한 네트워크 기능의 사용 여부를 선택합니다.
[스탬프 설정] | 인쇄 또는 전송할 때, 원고 데이터에 강제적으로 스탬프를 추가할지를 선택합니다. 또, 이 기기에 등록되어 있는 스탬프를 삭제합니다.
[드라이버 암호 암호화 설정] | 프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때에, 사용자 암호나 부문 암호와 같은 인증 암호를 암호화하기 위한, 암호화 워드를 변경합니다. 이 기기와 프린터 드라이버의 양쪽에, 동일한 암호화 워드를 설정할 필요가 있습니다.
[FIPS 설정] | FIPS(Federal Information Processing Standardization) 모드의 유효 여부를 선택합니다. FIPS는, 암호화 모듈에 대한 보안 요건을 규정한 것으로, 미국 연방 정부 기관 등에서 이용되고 있습니다. FIPS 모드를 유효하게 하는 것으로, 이 기기의 기능이 FIPS에 적합하게 됩니다.
[유지보수 모드 허가] | 서비스 엔지니어가 인증 없이 장치의 [관리자 설정]을 변경하는 것을 허가할지 선택합니다.
[간단 보안 설정] | 이 기기의 보안 강도를 높이기 위한 설정이 종합되어 있습니다. 이 기기를 보다 안전하게 사용하기 위해, 설정을 변경하는 것을 권장합니다.