사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 QR 코드를 사용해서 모바일 단말기와 이 기기를 연결시키기

# QR 코드를 사용해서 모바일 단말기와 이 기기를 연결시키기

- 이 기기의 네크워크 정보를 QR코드로 표시하기
- 모바일 단말기에서 QR코드를 읽어서 이 기기를 등록하기

## 이 기기의 네크워크 정보를 QR코드로 표시하기

모바일 단말기와의 연결에 필요한 이 기기의 네트워크 정보를, QR 코드로 이 기기의 화면에 표시할 수 있습니다. 모바일 단말기에서는, QR 코드를 읽는 것 만으로 간단하게 이 기기를 등록할 수 있습니다.

이 기기에서 QR 코드를 표시할 수 있도록 설정합니다. 아울러, QR 코드에 포함할 정보를 설정합니다.

관리자 모드의 [시스템 설정]-[시스템 연결 설정]-[모바일 무선 LAN 설정 사용]-[QR 코드 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[표시 설정] | QR 코드를 이 기기의 화면에 표시할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[무선 연결 사용 설정] | 모바일 단말과 이 기기의 무선 연결 방법의 설정 여부를 선택합니다. 여기에서 설정한 정보는 QR 코드에 반영됩니다. 초기값은 [설정 불가]입니다.
| [무선 연결 방법] | 모바일 단말기와 이 기기의 무선 연결 방법을 설정합니다. [개별 설정]을 선택하면, 상세한 설정을 할 수 있습니다. 초기값은 [장치 무선 설정 사용]입니다.
[개별 설정] | [무선 연결 방법]에서 [개별 설정]을 선택한 경우에, 모바일 단말기와 이 기기의 무선 연결 방법을 설정합니다. [SSID]:액세스 포인트의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내). [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다. [WEP 키]:[인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP]을 선택한 경우에 설정합니다. [WEP 키 입력 방식]에서 입력 방식을 선택하고 나서, [WEP 키 변경]에 체크를 하고, WEP 키를 입력합니다. [암호]:[인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP], [인증 및 암호화 없음] 이외의 알고리즘을 선택한 경우에 설정합니다. [암호 입력 방식]에서 입력 방식을 선택하고 나서, [암호 변경]에 체크를 하고, 암호를 입력합니다.

#####

- QR 코드로의 단축키를 탑 메뉴에 배치할 수 있습니다. 설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 모바일 단말기에서 QR코드를 읽어서 이 기기를 등록하기

모바일 단말기에서 이 기기의 화면에 표시되는 QR 코드를 읽어서, 이 기기를 등록하는 방법을 설명합니다.

- 미리, 모바일 단말기에 Mobile (for iPhone/iPad/Android)을 설치하십시오. Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 도움말을 읽어주십시오.

1. 이 기기의 제어판에서 [설정 메뉴]-[장치 정보 표시]-[QR 코드 표시]를 탭합니다.

   - 탑 메뉴에 QR코드로의 단축키를 배치하고 있는 경우에는, 탑 메뉴에서 표시할 수도 있습니다.

2. Mobile (for iPhone/iPad/Android)을 기동하고, QR코드를 읽습니다.

   Mobile (for iPhone/iPad/Android)에 이 기기가 등록되고, 연결 설정이 완료됩니다.