사용자 설명서

검색

홈확장 기능확장 기능에 대해

# 확장 기능에 대해

다기능인 이 기기를 더욱 충실하게 하는 여러 가지의 확장 기능이 준비되어 있습니다. 음성에 의한 조작 보조나, 터치 패널로의 Web 브라우징, PDF의 옵션을 추가하는 기능 등이 있습니다.

확장 기능에는, 표준으로 이용할 수 있는 기능과, 옵션의 라이선스 키트를 등록함으로써, 이용할 수 있는 기능이 있습니다. 이용할 수 있는 확장 기능의 종류는, 아래와 같습니다.

기능 | 개요 | 필요한 옵션
--- | --- | ---
Web 브라우저 | 이 기기의 터치 패널에서 Web 브라우저를 사용할 수 있습니다. 네트워크에 연결된 이 기기에서 인터넷이나 사내 네트워크 상의 콘텐츠에 액세스해서, 페이지의 표시나 파일의 인쇄 등을 할 수 있습니다. 또, 네트워크에 연결된 다른 복합기에 액세스해서, Web Connection 경유로 다른 복합기의 박스를 이용할 수 있습니다. Web 브라우저 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 없음
음성 가이드 | 음성 가이드는, 주로 화면이나 키 설명, 키와 관련된 동작의 설명이 음성으로 나와서, 조작의 보조나 잘못된 조작의 방지에 도움이 됩니다. 화면 표시가 보기 어려운 분에게도, 음성에 의한 안내로 조작을 지원합니다. 확대 표시 화면, 가이드 화면, 유니버설 설정 화면, 수신처 지정 화면 중 하나의 화면으로 이용할 수 있습니다. 음성 가이드 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-104 v3 로컬 인터페이스 키트
PDF 처리 | PDF 형식으로 파일을 전송할 때에, 사용자의 디지털 증명서를 사용한 PDF의 암호화나, 파일 속성의 추가, PDF/A에 준거한 PDF의 작성, PDF의 Web 표시의 최적화 등을 할 수 있습니다. PDF 처리 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-102 v3 또는 LK-110 v2
암호화 PDF(디지털 ID) | PDF 형식으로 파일을 전송할 때에, 사용자의 디지털 증명서를 사용한 PDF의 암호화를 할 수 있습니다. 암호화 PDF(디지털 ID) 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-110 v2
검색 가능 PDF | 읽어 들인 원고 데이터를 PDF로 변환할 때에, 투명한 문자 데이터를 붙여서 문자 검색이 가능한 PDF 파일을 작성할 수 있습니다. OCR의 문자 인식 기술을 이용해서 스캔 화상에서 문자 정보를 자동으로 작성합니다. 검색 가능 PDF 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-105 v4
검색 가능 PDF(팩스 수신 문서) | 전송 팩스 기능이나 TSI 수신 분배 기능을 사용해서, 수신한 팩스를 PDF 형식으로 변환해서 컴퓨터 등으로 전송할 때, 문자 검색이 가능한 검색 가능 PDF 파일을 작성할 수 있습니다. 전송 팩스 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. TSI 수신 분배 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-110 v2
OOXML 파일 변환 | 읽어 들인 원고 데이터를 OOXML 형식(DOCX, XLSX)의 파일로 변환해서 전송이나 저장을 할 수 있습니다. 또, 투명한 문자 데이터를 붙여서 문자 검색이 가능한 OOXML 파일을 작성할 수 있습니다. OCR 문자 인식 기술을 이용해서 스캔 화상에서 문자 정보를 자동으로 작성합니다. 파일 형식의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 문자 검색이 가능한 OOXML 파일을 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-110 v2
컴팩트 PDF(프린트 수신 문서) | 프린터 드라이버를 사용해서 이 기기의 박스에 저장한 데이터를, 박스에서 꺼내서 E-mail로 전송하거나 컴퓨터 등으로 전송할 때, 파일 형식으로 컴팩트 PDF를 선택할 수 있습니다. 박스에 저장한 데이터를 전송하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-110 v2
고화질 컴팩트 PDF | 컴팩트 PDF를 작성할 때에, 화상의 처리 정밀도가 향상됩니다. 색이 있는 문자나 선의 재현성이 향상됩니다. 또, 흰 문자를 문자 검색의 대상에 포함할 수 있습니다. | 확장 메모리 LK-110 v2
바코드 폰트 | ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템 등에서 이 기기로 보내지는 데이터로부터 바코드를 생성해서, 이 기기에서 인쇄할 수 있습니다. 프린터 드라이버를 통하지 않고, 직접 인쇄할 수 있습니다. | 확장 메모리 LK-106
유니코드 폰트 | ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템 등에서 이 기기에 보내지는 다언어의 문자 정보(유니코드)를 인쇄할 수 있습니다. 프린터 드라이버를 통하지 않고, 직접 인쇄할 수 있습니다. | 확장 메모리 LK-107
OCR 폰트 | 표준에서는 OCR-B 폰트(PostScript)를 이용할 수 있습니다. 확장 기능을 유효하게 하면 OCR-A 폰트(PCL)를 이용할 수 있게 됩니다. OCR 폰트는, OCR(Optical Character Recognition, 광학 문자 인식)을 이용할 때, 정확하게 문자를 인식할 수 있도록 표준화된 폰트입니다. | 확장 메모리 LK-108
E-mail 수신 프린트 | 이 기기의 메일 주소로 E-mail을 보내면, E-mail에 첨부한 파일을 이 기기에서 인쇄할 수 있습니다. E-mail 수신 프린트 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-110 v2
ThinPrint 기능 | 이 기기에서 ThinPrint 기능을 사용할 수 있도록 설정합니다. ThinPrint는 ThinPrint Engine(.print Engine)에서 ThinPrint Client(.print Client)로 인쇄 작업을 전송할 때에, 데이터의 압축이나 대역 제어를 수행하는 것으로, 신속한 인쇄를 실현하는 기능입니다. 이 기기는, ThinPrint Client(.print Client)로써 동작합니다. ThinPrint 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | LK-111
유니버셜 인쇄 | 복수의 장치에서 유니버셜 그룹을 구성합니다. 사용자의 컴퓨터에서 장치에 축적된 인쇄 작업을 그룹 내의 임의의 장치에서 인쇄할 수 있습니다. 유니버셜 인쇄 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 LK-114
TPM(Trusted Platform Module) | TPM(Trusted Platform Module)이란, 정보의 암호화나 복호화 등의 처리를 수행하는 하드웨어 칩입니다. 이 기기의 증명서나 암호 등의 기밀 정보를 TPM으로 암호화하는 것으로, 보안을 높일 수 있습니다. TPM에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | LK-115 v2

컴퓨터 응용 프로그램과 연계하는 것으로, 아래의 기능을 이용할 수 있습니다.

기능 | 개요 | 필요한 옵션
--- | --- | ---
내 패널 | 네트워크 상에 연결한 어느 복합기에서도, 자신 전용으로 사용자 지정한 터치 패널을 사용할 수 있습니다. 터치 패널의 사용자 지정 설정은, My Panel Manager 서버에 저장되어, My Panel Manager 상에서 설정을 변경할 수 있습니다. 내 패널 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | My Panel Manager 응용 프로그램 라이선스
내 주소 | 네트워크에 연결한 어느 복합기에서도, 자신 전용의 주소록을 사용할 수 있습니다. 자신 전용의 주소록은, My Panel Manager 서버에 저장되어, My Panel Manager 상에서 편집할 수 있습니다. 내 주소 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. | 확장 메모리 My Panel Manager 장치 라이선스

#####

- i-Option LK-110 v2는 i-Option LK-102 v3/LK-105 v4의 기능 라이선스도 포함됩니다. i-Option LK-110 v2를 구입할 경우, i-Option LK-102 v3/LK-105 v4를 구입할 필요는 없습니다.

- 응용 프로그램과 연계한 기능은, 응용 프로그램 쪽에서 확장 기능을 유효하게 합니다. 자세한 내용은, 응용 프로그램의 설명서를 읽어주십시오.

- 일부의 지역에서는 하드디스크가 옵션입니다. 옵션의 확장 메모리의 장착이 필요한 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크를 장착할 필요가 있습니다.